	1.

	
Динамометр пружинный универсальный

	Наибольший предел измерения 100кН;
Класс точности 2;
[bookmark: _GoBack]Цена деления 0,02 кН;
Вид измеряемой силы – сжатие;
Поверка 


	2.
	Крановые весы
	Наибольший предел взвешивания от 100кг до 10000кг;
Поверка – есть;
Диапазон тарирования – весь диапазон взвешивания;
Пульт дистанционного управления – с радиосигналом;
Дальность действия пульта не менее 100м;
Расположение индикатора -  на корпусе весов и на пульте дистанционного управления;
Материал корпуса- алюминиевый литой;
Время работы от аккумулятора – не менее 40 часов;
Источник питания – встроенный аккумулятора, сетевой адаптер
поверка



