Плащ непромокаемый предназначен для защиты работников от дождя, ветра, влаги, при производстве работ в

условиях повышенной влажности. Плащ с застежкой на молнию, клапаном против ветра, капюшоном, двумя

карманами с клапанами, манжетами на рукавах. Плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием.

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому

стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3. Все швы плаща загерметизированы специальной лентой.