Сварочный позиционер 600 – 1шт.
 
Сварочный позиционер 600 + Патрон 600 с дополнительными губками
Для производства корпусов необходим сварочный позиционер под большие диаметры (у нас максимум Ду-500 мм).
Вес изделий большой и вращать их руками это утопия. Сварочный же позиционер ускоряет процесс сварочных работ, скорость вращения планшайбы выставляется равной скорости сварки. Для нашего случая подходит следующая модель:
- диаметр планшайбы 1000 мм;
- номинальный ток сварки 500А;
- вес детали в горизонтальном положении планшайбы 600 кг.;
- вес детали в вертикальном положении планшайбы 300 кг.;
- привод наклона планшайбы: электрический.           
Патрон KD-600 с дополнительными губками:
- стоимость необходимо уточнять;
- внутренний диаметр зажимаемых патроном деталей от 400 до 620 мм;
- наружный диаметр зажимаемых патроном деталей от 40 до 1500 мм.



Сварочный позиционер 100 – 4шт.
 
Cварочный позиционер.
- наружный диаметр зажимаемых патроном деталей от 40 до 850 мм.
- номинальный ток сварки 500А;
- вес детали в горизонтальном положении планшайбы 600 кг.;
- вес детали в вертикальном положении планшайбы 300 кг.;
- привод наклона планшайбы: электрический.           
,а так же:
- диаметр планшайбы 400 мм;
- номинальный ток сварки 500А;
- вес детали в горизонтальном положении планшайбы 100 кг.;
- вес детали в вертикальном положении планшайбы 50 кг.;
- внутренний диаметр зажимаемых патроном деталей от 170 до 280 мм;
- наружный диаметр зажимаемых патроном деталей от 10 до 400 мм;

