Технические требование: Автоматический ввод резерва 
[bookmark: _GoBack]Тип топлива: Дизельное в( бесшумном кожухе); 
Тип генератора: Синхронный; 
Конструкция: Стационарная; 
Количество фаз: 3; 
Напряжение: 400.0 (В); 
Номинальная сила тока: 158.0 (А);
Частота тока: 50 (Гц);
Номинальная мощность: 80 (кВт);
Максимальная мощность: 85 (кВт); 
Полная мощность: 90(кВА);
Коэффициент мощности: 0.8; 
Режим работы: Непрерывный; 
Время непрерывной работы: 20.(час); 
Степень защиты IP: 23; 
гарантия(не менее 3 года) 
Защита от перегрузки: Да; 
Защита от короткого замыкания: Да;

