	
	Наименование товара
	марка, чертёж
	Гост, ТУ
	Сорт, размер
	Ед. изм.
	Количество (объем)

	1
	ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ
	ГП-7
с металлической коробкой
	
	АССОРТИ МГП
	ШТ
	1092,00

	2
	ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ
	УЗС-ВК
	
	-
	ШТ
	250,00

	3
	РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
	Р-2
	
	-
	ШТ
	1105,00

	4
	ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ
	ИПП-11
	-
	-
	ШТ
	1734,00

	5
	САМОСПАСАТЕЛЬ
	СПИ-20
	
	-
	ШТ
	814,00

	6
	САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
	СИП-1
	
	-
	ШТ
	11,00

	7
	КОМПЛЕКТ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
	ГДЗК-У
	
	-
	КОМПЛ
	140,00

	8
	СУМКА САНИТАРНАЯ СО СПЕЦУКЛАДКОЙ
	ССС
	-
	-
	ШТ
	1,00

	9
	ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ
	ИПП1
	-
	-
	ШТ
	340,00

	10
	КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
	АППОМЕД КИМГЗ
	
	-
	ШТ
	46,00





	Технические и функциональные характеристики товара
	Позиция№1 Противогаз должен защищать органы дыхания и зрения взрослого населения от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА). В комплект противогаза должна входить лицевая часть МГП, фильтрующе-поглощающая коробка в металлическом корпусе, незапотевающие пленки, сумка для противогаза. Лицевая часть должна изготавливаться 3-х ростов: 1, 2, 3.  Партия противогазов при поставке должна сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России (ВП МО РФ). Характеристики должны быть: 1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более 176,4;  
2. Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более 0,001,
 3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более 0,0001; 
4. Масса комплекта противогаза без сумки, кг, не более 0,90; 
 5. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, не менее 12 лет;  
6. Время защитного действия по специфическим ОХВ при концентрации Со мг/дм3, мин, не менее: - циан хлористый 18(Со=5,0) - циан водорода 18(Со=5,0); 
7. Габаритные размеры при размещении в сумке, мм 285x250x115; 
8. Температурный диапазон эксплуатации, оС от минус 40С до плюс 40С.

Позиция №2 Противогаз должен обеспечивать возможность использования при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,1% - с фильтрами  первого класса защиты, не более 0,5 % - для фильтров второго класса защиты. Комплект изделия должен состоять из лицевой части (маска), фильтрующе-поглощающей системы (ФПС): комбинированного фильтра, сумки для хранения и ношения противогаза. Должен защищать от органических паров с температурой кипения свыше 65 оС, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, специфических ОХВ (циан хлористый, зарин, зоман, фосген и др.), радиоактивных веществ, аэрозолей, включая радиоактивные, опасных биологических веществ. Должен применяться в комплексе третьего типа средств индивидуальной защиты спасателей по ГОСТ Р 22.9.05-95 для защиты от аммиака, ацетонитрила, фтористого водорода,  диоксида серы, гидрида серы, фосгена, хлора, хлорпикрина с фильтрами маски 320 не более 240 мин, с фильтрами маски 600 - не более 360 мин.  
1. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм.куб./мин, Па, не более 206; 
2. Коэффициент проницаемости ФПС по аэрозолю стандартного масляного тумана СМТ, %, не более 0,001; 
3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более 0,0001; 
4.Время защитного действия по специфическим ОХВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - циан хлористый 18 (Со=5,0), - фосген 352 (Со=1,0), - зарин 120 (Со=1,0), 
5.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - хлор 30 (Со=3,0) - аммиак 50 (Со=0,7), - сероводород 50 (Со=1,4), - диоксид серы 28 (Со=2,7),- циклогексан 70 (Со=3,5), - циан водорода 30 (Со=1,1), 6.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - ацетонитрил 25 (Со=1,0), - водород фтористый 56 (Со=1,0), - водород хлористый 41 (Со=2,5) - хлорпикрин 370 (Со=0,1).
Позиция 3. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Должен состоять из фильтрующей полумаски, снабженной обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. Наружный слой фильтрующей полумаски должен быть выполнен из пенополиуретана или нетканого термосрепленного материала спанбонд. Респиратор должен выпускаться трех ростов: 1, 2, 3. Партия респираторов при поставке должна сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России (ВП МО РФ). Техническая характеристика: Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, Па, не более 88;  Коэффициент проницаемости по пыли, %, не более 0,05;  Масса респиратора, г, не более 60;  Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +40С;  Гарантийный срок хранения респиратора, не менее; - с оболочкой из пенополиуретана - 5 лет;  - с оболочкой из нетканого материала - 7 лет.

Позиция №4 Индивидуальный противохимический пакет, используется как средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже. Используется в интервале температур от -20 до +50 градусов цельсия. Размеры 90х130х8 мм. Гарантийный срок хранения 50 лет.

Позиция №5 САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ АТМОСФЕРЕ ПРИ ЕГО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ИЛИ В ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.
Самоспасатель  предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 секунд) воздействии на него температуры до плюс 200 оС.
Самоспасатель  является средством защиты одноразового действия и выпускается готовым к немедленному применению людьми старше 16 лет, в том числе имеющими бороду, усы, прически и очки, без предварительного обучения.
ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ САМОСПАСАТЕЛЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОЧАГА ПОЖАРА ИЛИ В ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 20 МИН.
Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи не менее 40 мин.
Температура вдыхаемого воздуха — не более плюс 45 оС при температуре окружающей среды плюс (20±5) оС.
Масса рабочей части самоспасателя— не более 1.5 кг.
Габаритные размеры самоспасателя:
— в футляре для переноски — 115х195х220 мм;
— в футляре для стационарного крепления – 140х260х330 мм;
— в коробке – 115х190х210 мм.
Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров.
Самоспасатель состоит из следующих основных частей: футляра   или футляра  или коробки  и рабочей части, уложенной в пакет .
Позиция №6  Самоспасатель  предназначен для защиты органов дыхания, зрения и головы человека при эвакуации во время пожара или при других аварийных ситуациях от воздействия вредных веществ независимо от их состава и концентрации, а также в условиях недостатка кислорода в окружающей среде. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей старше 12 лет, в том числе имеющих бороду, длинные волосы, объемную прическу и очки, а также для защиты личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны.
Самоспасатель– средство защиты однократного применения независимо от времени его использования в зоне поражения.
Состав: Самоспасатель состоит из капюшона со смотровым стеклом и подмасочником, дыхательного мешка с клапаном избыточного давления, патрона с регенеративным пусковым устройством.
Отличительными особенностями конструкции самоспасателя является расположение дыхательного мешка вокруг шеи пользователя и наличие рельефонезависимого клапана избыточного давления.
Техническая характеристика самоспасателя 
	Наименование показателя
	Значение показателя по ТУ

	Время защитного действия при эвакуации, мин, не менее
	15

	Условия окружающей среды при эксплуатации, °С
	от минус 10 до плюс 60

	Температура выдыхаемого воздуха, °С
	плюс 45

	Габаритные размеры, мм
- в футляре
- в сумке
	
120х220х250
110х230х270

	Масса рабочей части, кг, не более
	1,8



Позиция №7 Комплект газодымозащитный универсальный предназначен для 
использования при экстренной эвакуации из зон поражения при техногенных авариях и катастрофах, задымлениях, аварийных ситуациях на транспорте и других ЧС и защищает от органических ОХВ с температурой кипения выше +65С (ацетонитрил, хлорпикрин), неорганических ОХВ (хлор, цианистый водород, сероводород), кислых ОХВ (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород), аммиака, диметиламина, монооксида углерода, оксидов азота, а также аэрозолей (пыль, дым, туман) и специфических ОХВ (хлорциан, фосген, акролеин. 1. Сопротивление пульсирующему потоку воздуха на вдохе: при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку при расходе 95 дм3/мин, Па, не более  800; 
2. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более 284; 
3. Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в подмасочное пространство, %, не более 1,0; 
4. Время защитного действия фильтрующе-поглощающей коробки при концентрации Со мг/м3 тест-вещества, мин, не менее: - монооксид углерода, 4375 мг/м3 - 30; 
5. Масса без сумки/с сумкой, г, не более 800/1000; 6. Гарантийный срок хранения в упаковке, лет, не менее 5.
Самоспасатель  предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 секунд) воздействии на него температуры до плюс 200 оС.

	Позиция №8   Технические характеристики и комплектование сумки согласно Приказа Минздрава России от 08.02.2013 №61н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны".
Позиция №9 Индивидуальный перевязочный пакет, заключенный в защитную полимерную (или прорезиненную) оболочку стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой помощи. Применяется для наложения первичных повязок на раны. Состоит из бинта (шириной 10см и длиной 7м), двух ватно-марлевых подушечек и булавки. 

Позиция №10 Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ)  укомплектовывается и имеет технические характеристики согласно Приказа Минздрава России от 15.02.2013 №70н(ред. от 09.02.2016) "Об утверждении требований и комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального  медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи".


	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары. Параметры эквивалентности
	Позиция№1  Противогаз используется как имущество гражданской обороны, в  исполнение     Постановления  Правительства  Российской  Федерации   от  27.04. 2000 г. № 379  31 января 2011 году МЧС России совместно с Министерством экономического развития РФ         утвержденных  Методических рекомендаций  по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых  федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.   В Приложении № 2 «Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения…» указаны  противогазы гражданские фильтрующие.    Эквивалент не предусмотрен.

Позиция №2 Противогаз должен обеспечивать возможность использования при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,1% - с фильтрами  первого класса защиты, не более 0,5 % - для фильтров второго класса защиты. Комплект изделия должен состоять из лицевой части (маска), фильтрующе-поглощающей системы (ФПС): комбинированного фильтра, сумки для хранения и ношения противогаза. Должен защищать от органических паров с температурой кипения свыше 65 оС, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, специфических ОХВ (циан хлористый, зарин, зоман, фосген и др.), радиоактивных веществ, аэрозолей, включая радиоактивные, опасных биологических веществ. Должен применяться в комплексе третьего типа средств индивидуальной защиты спасателей по ГОСТ Р 22.9.05-95 для защиты от аммиака, ацетонитрила, фтористого водорода,  диоксида серы, гидрида серы, фосгена, хлора, хлорпикрина с фильтрами маски 320 не более 240 мин, с фильтрами маски 600 - не более 360 мин.  
1. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм.куб./мин, Па, не более 206; 
2. Коэффициент проницаемости ФПС по аэрозолю стандартного масляного тумана СМТ, %, не более 0,001; 
3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более 0,0001; 
4.Время защитного действия по специфическим ОХВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - циан хлористый 18 (Со=5,0), - фосген 352 (Со=1,0), - зарин 120 (Со=1,0), 
5.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - хлор 30 (Со=3,0) - аммиак 50 (Со=0,7), - сероводород 50 (Со=1,4), - диоксид серы 28 (Со=2,7),- циклогексан 70 (Со=3,5), - циан водорода 30 (Со=1,1), 6.Время защитного действия по АХОВ при концентрации Со мг/дм.куб., мин, не менее: - ацетонитрил 25 (Со=1,0), - водород фтористый 56 (Со=1,0), - водород хлористый 41 (Со=2,5) - хлорпикрин 370 (Со=0,1).
.

Позиция 3. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Должен состоять из фильтрующей полумаски, снабженной обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. Наружный слой фильтрующей полумаски должен быть выполнен из пенополиуретана или нетканого термосрепленного материала спанбонд. Респиратор должен выпускаться трех ростов: 1, 2, 3. Партия респираторов при поставке должна сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России (ВП МО РФ). Техническая характеристика: Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, Па, не более 88;  Коэффициент проницаемости по пыли, %, не более 0,05;  Масса респиратора, г, не более 60;  Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +40С;  Гарантийный срок хранения респиратора, не менее; - с оболочкой из пенополиуретана - 5 лет;  - с оболочкой из нетканого материала - 7 лет..

Позиция №4 Индивидуальный противохимический пакет, используется как средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже. Используется в интервале температур от -20 до +50 градусов цельсия. Размеры могут отличаться от размеров технических характеристик.. Гарантийный срок хранения 50 лет.


Позиция №5 САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ АТМОСФЕРЕ ПРИ ЕГО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ИЛИ В ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.
Самоспасатель  предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 секунд) воздействии на него температуры до плюс 200 оС.
Самоспасатель  является средством защиты одноразового действия и выпускается готовым к немедленному применению людьми старше 16 лет, в том числе имеющими бороду, усы, прически и очки, без предварительного обучения.
Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи не менее 20 мин и не более 40 мин.
Температура вдыхаемого воздуха — не более плюс 45 оС при температуре окружающей среды плюс (20±5) оС.
Масса рабочей части самоспасателя— не более 1.5 кг.
Габаритные размеры самоспасателя:
могут отличаться от размеров технических характеристик.
Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров.
Самоспасатель состоит из следующих основных частей: футляра   или футляра  или коробки  и рабочей части, уложенной в пакет .
Позиция №6  Самоспасатель  предназначен для защиты органов дыхания, зрения и головы человека при эвакуации во время пожара или при других аварийных ситуациях от воздействия вредных веществ независимо от их состава и концентрации, а также в условиях недостатка кислорода в окружающей среде. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей старше 12 лет, в том числе имеющих бороду, длинные волосы, объемную прическу и очки, а также для защиты личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны.
Самоспасатель– средство защиты однократного применения независимо от времени его использования в зоне поражения.
Состав: Самоспасатель состоит из капюшона со смотровым стеклом и подмасочником, дыхательного мешка с клапаном избыточного давления, патрона с регенеративным пусковым устройством.
Отличительными особенностями конструкции самоспасателя является расположение дыхательного мешка вокруг шеи пользователя и наличие рельефонезависимого клапана избыточного давления.
Техническая характеристика самоспасателя 
	Наименование показателя
	Значение показателя по ТУ

	Время защитного действия при эвакуации, мин, не менее
	15

	Условия окружающей среды при эксплуатации, °С
	от минус 10 до плюс 60

	Температура выдыхаемого воздуха, °С
	плюс 45

	Габаритные размеры, мм
- в футляре
- в сумке
	
возможны отклонения от технических характеристик

	Масса рабочей части, кг, не более
	1,8



Позиция №7 Комплект газодымозащитный универсальный преднозначен для 
использования при экстренной эвакуации из зон поражения при техногенных авариях и катастрофах, задымлениях, аварийных ситуациях на транспорте и других ЧС и защищает от органических ОХВ с температурой кипения выше +65С (ацетонитрил, хлорпикрин), неорганических ОХВ (хлор, цианистый водород, сероводород), кислых ОХВ (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород), аммиака, диметиламина, монооксида углерода, оксидов азота, а также аэрозолей (пыль, дым, туман) и специфических ОХВ (хлорциан, фосген, акролеин. 1. Сопротивление пульсирующему потоку воздуха на вдохе: при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку при расходе 95 дм3/мин, Па, не более  800; 2. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более 284; 3. Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в подмасочное пространство, %, не более 1,0; 4. Время защитного действия фильтрующе-поглощающей коробки при концентрации Со мг/м3 тест-вещества, мин, не менее: - монооксид углерода, 4375 мг/м3 - 30; 5. Масса без сумки/с сумкой, г, не более 800/1000; 6. Гарантийный срок хранения в упаковке, лет, не менее 5.

	Позиция №8  Технические характеристики и комплектование сумки согласно Приказа Минздрава России от 08.02.2013 №61н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны". Эквивалент не предусмотрен.	
Позиция №9 Индивидуальный стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой помощи. Применяется для наложения первичных повязок на раны. Состоит из бинта ( не менее шириной 10см и длиной 7м), двух ватно-марлевых подушечек и булавки. 


Позиция №10 Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ)  укомплектовывается и имеет технические характеристики согласно Приказа Минздрава России от 15.02.2013 №70н(ред. от 09.02.2016) "Об утверждении требований и комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального  медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи". Эквивалент не предусмотрен.





