*Приложение к извещению о проведении*

*электронного аукциона*

**Описание товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и описание товара (работы, услуги), показатели товара, работы, услуги. Максимальные и (или) минимальные значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться.** | **Код по ОКПД2** | **Ед. изм.** | **Кол.-во / Объем** |
| **1.** | |  |  | | --- | --- | | [**Основные данные**](http://kamaz.ru/production/serial/samosvaly/kamaz-43255-r4/) | | | Колесная формула | 4х2 | | Габаритные размеры, мм:  Длина  Высота  Ширина | не более 8600 мм  не более 3600 мм  не более 2700 мм | | [**Двигатель**](http://kamaz.ru/production/serial/samosvaly/kamaz-43255-r4/) | | | Экологический класс | не менее «Евро-4» | | Макс. полезный крутящий момент, Нм | не менее 600 | | Мощность, л.с. | не менее 177 | | Расположение и число цилиндров | рядное, не менее 4 | | Рабочий объем, л | не менее 4,4 | | Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | | [**Кабина**](http://kamaz.ru/production/serial/samosvaly/kamaz-43255-r4/) | | | Исполнение | без спального места | | [**Коробка передач**](http://kamaz.ru/production/serial/samosvaly/kamaz-43255-r4/) | | | Тип | механическая | | Количество передач | Не менее 6 | | Управление | механическое, дистанционное | | [**Система питания**](http://kamaz.ru/production/serial/samosvaly/kamaz-43255-r4/) | | | Вместимость топливного бака, л | не менее 210 | | **Тормозная система** | | | Привод | пневматический | | Размеры диаметр барабана, мм | не менее 400 | | Ширина тормозных накладок, мм | не менее 140 | | **Характеристика подъемника и корзины** | | | Грузоподъёмность люльки, кг | не менее 250 | | Максимальная рабочая высота подъема, м | не менее 29 | | Максимальный горизонтальный вылет, м | не менее 13 | | Тип подъемника | Телескопический | | 29.10.59.130 | *Шт.* | *1* |