ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку цепей для навигационных знаков

1. Наименование объекта закупки: поставка цепей для навигацинных знаков.

2. Описание объекта закупки:

- поставляемые цепи могут использоваться для удержания на штатных местах плавучих навигационных знаков посредством их крепления с якорем.

- поставляемые цепи новые, не бывшие в употреблении.

- поставляемая Продукция имеет все относящиеся к нему документы, в том числе сертификат соответствии качеству. Документы передаются при поставке Продукции.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Продукции:

№ п/п Показатель Значение

1 Цепь 11 мм

1.1 Калибр цепи, мм 11

1.2 Внутренняя длина звена, мм 31

1.3 Разрушающая нагрузка, кН

1.4 Материал цепи Сталь

1.5 Исполнение В виде отрезков длиной 25 м (отклонение не более 2%)

2 Цепь 13 мм

2.1 Калибр цепи, мм 13

2.2 Внутренняя длина звена, мм 36

2.3 Разрушающая нагрузка, кН

2.4 Материал цепи Сталь

2.5 Исполнение В виде отрезков длиной 25 м (отклонение не более 2%)

3 Цепь 16 мм

3.1 Калибр цепи, мм 16

3.2 Внутренняя длина звена, мм 44

3.3 Разрушающая нагрузка, кН

3.4 Материал цепи Сталь

3.5 Исполнение В виде отрезков длиной 25 м (отклонение не более 2%)

4 Цепь 19 мм

4.1 Калибр цепи, мм 19

4.2 Внутренняя длина звена, мм 57

4.3 Разрушающая нагрузка, кН

4.4 Материал цепи Сталь

4.5 Исполнение В виде отрезков длиной 25 м (отклонение не более 2%)

1. Дополнительные требование к цепям:

4.1 Гарантийный срок эксплуатации (с момента ввода в эксплуатацию) \_\_\_\_\_ месяцев.

5. Место поставки:

603163, г. Нижний Новгород, ул. Набережная Гребного Канала, 8.

6. Срок поставки: не позднее 25 июня 2018 года.

7. Количество Продукции:

Цепь 11 мм 10125 кг

Цепь 13 мм 28500 кг

Цепь 16 мм 29000 кг

Цепь 19 мм 8745 кг

76370 кг