Краска черная ротационная
Соответствуют всем требованиям к современным краскам для печатных машин нового поколения.
Краски для газетной печати гарантируют оптимальные результаты печати в любом случае – будь то контрастная печать или работы с минимальным или максимальным красочным наложением. 
Краски для газетной печати отличаются стабильным поведением в печати при различных условиях и для разных видов бумаги. Оптимальная печать возможна на всех типах машин, различной скорости, и подходит для всех типов
красочных и увлажняющих аппаратов. 
Печатные свойства:
- Высокая интенсивность цвета
- Хорошая стойкость к истиранию
- Меньше налипания при печати на улучшенной бумаге на машинах планетарного типа
- Цвет по ISO 12647-3
Примечания и специальная информация
- Использовать при температуре 20 –
35° C
- Рекомендуемая температура хранения 20 – 30° C
- Плотность (20° C) примерно 1.0 g/cmі
- Упругость пара (20° C) <10 Pa
Особые свойства
- Стабильная печать, благодаря оптимальному балансу краска - вода
- Чистота цветов в сочетании с оптимальной насыщенностью
- Минимальный расход на приладку благодаря быстрому выходу на рабочий
режим
- Минимальное наслоение на резинотканевом полотне и печатном цилиндре
- Очень хорошее впитывание в запечатываемый материал
- Хорошие результаты в послепечатной обработке
Стандартная фасовка: 25 кг
