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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  Общие требования по качеству для необрезной доски (сосна) 52мм.:
1. Порода дерева - сосна
2. Доска из комлевой части дерева, свежей заготовки и естественной влажности.
3. Размеры необрезной доски (сосна) 52мм.:
  Толщина:          зачетная – 52мм.;
 пильная  – от 52мм. до 55мм.
  Ширина:            минимальная ширина в тонком конце для сортов:  А  или  0, I, II, III – 160мм.
  минимальная ширина в тонком конце для сортов: Б  или IV – 120мм. 
Измеряется в середине доски по открытой пласти + половина одного обзола с точностью до 10мм.
  Длина:          от 5000мм. до 6300мм. (вместе с припуском). Измеряется с точностью до 100мм.
4. Не допускается на крайних полосах*: гниль, изменение цвета (синева и т.п.), коридоры насекомых, смоляные карманы, засмоление годичных колец и подсочка - длиной более 200мм. в продольном направлении доски.
Для Вашего удобства разработано два варианта цен:                1. По сортам (Таблица 1)
       2. По средней цене (Таблица 2)
Таблица 1
Цены и основные критерии качества для необрезной доски (сосна) 52мм. по сортам
	Сорт доски
	Цена1, руб./м3
	Требования по качеству

	
	в т.ч. НДС
	без НДС
	

	0
	 11600
	9800
	· Допускаются сучки в центральной части доски диаметром не более 10мм.;
· На обеих крайних полосах* сучки и дефекты1 не допускаются.

	I
	10350
	8800
	· Допускается не более двух сучков либо двух дефектов1 на обеих крайних полосах* (на каждой полосе по одному сучку либо дефекту1); 
· Допускаются любое количество сучков в центральной части доски любого диаметра.

	II
	8800
	7450
	· Сучки или дефекты1 отсутствуют либо на одной из крайних полос* по всей длине доски, либо на обеих крайних полосах в половине длины доски (в обоих случаях допускается один сучек диаметром более 10мм. или дефект1). Остальная часть доски может иметь сучки  и дефекты1.

	III
	   7100
	6000
	· Если в крайней полосе доски* есть возможность вырезать три бруска шириной 70 мм. длиной 1300мм. без сучков и дефектов1.

	IV
	4950
	4200
	· Доска без гнили и синевы не подходящая под критерии 0 - III сорта;
· Допускается не более 30% в поставке.


Таблица 2
Цены и основные критерии качества для необрезной доски (сосна) 52мм. по средней цене
	Сорт доски
	Цена1, руб./м3
	Требования по качеству

	
	в т. ч. НДС
	без НДС
	

	Сорт А
	8200
	6950
	1. Минимальная ширина открытой пласти в тонком конце – 160мм.
2. Из крайних от обзола частей доски (из заболони) можно вырезать не менее трех бессучковых брусков шириной 70мм и длиной 1300 мм. каждый. без сучков и дефектов1. 

	Сорт Б
	4950
	4200
	1. Минимальная ширина открытой пласти в тонком конце – 120мм.
2. Доска без гнили и синевы не подходящая под критерии сорта «А»
3. Допускается не более 40% в поставке.


* - крайняя полоса доски – 70мм. от края доски (заболонь).
1 – гниль, изменение цвета (синева и т.п.), коридоры насекомых, смоляные карманы, засмоление годичных колец, подсочка длиной не более 200мм. в продольном направлении доски.


















Рис.1. Схема необрезной доски (сосна) 52 мм.�
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