Техническая спецификация
Винтовой забойный двигатель Д-105 с ЗИП-ом

Двигатель винтовой, забойный, диаметр 54-120 мм Винтовой забойный двигатель Д-105 с ЗИП-ом
Винтовой забойный двигатель представляет собой гидростатическую машину, рабочие части которой образуют планетарно-роторный механизм с внутренним косозубым зацеплением. Винтовые забойные двигатели предназначены для выполнения ремонтно-восстановительных и аварийных работ, разбуривания цементных мостов и песчаных пробок при капитальном ремонте скважин, а также для бурения вертикальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин.
В состав ЗИП входят:
1.	Опора нижняя Д-105.260 - 2 шт.
2.	Втулка опоры нижней Д-105.068 - 2 шт.
3.	Подшипник 296710-1 комплект (в одном комплекте 2 шт подшипника, в каждом подшипнике 5 обойм).
Техническая характеристика
Наружный
диаметр, мм	Присоединительная резьба к долоту, к трубам	Расход
жидкости, л/с	Диаметры
применяемых
долот, мм	Длина, мм	Масса, кг	
106	3-76	6-10	121-151	3740	180	

Количество: 3 штуки

Место доставки: Республика Казахстан, Мангистауская область

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций; Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Винтовой забойный двигатель Д-85 с ЗИП-ом

Двигатель винтовой, забойный, диаметр 54-120 мм Винтовой забойный двигатель Д-85 с ЗИП-ом
Присоединительная резьба к долоту, к трубам

Винтовой забойный двигатель представляет собой гидростатическую машину, рабочие части которой образуют планетарно-роторный механизм с внутренним косозубым зацеплением. Винтовые забойные двигатели предназначены для выполнения ремонтно-восстановительных и аварийных работ, разбуривания цементных мостов и песчаных пробок при капитальном ремонте скважин, а также для бурения вертикальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин.
Подшипник 296708 - 1 комплект (в одном комплекте 2 шт подшипника, в каждом подшипнике 5 обойм).

В состав ЗИП входят:
1.	Опора нижняя ОН-85 - 2 шт.
2.	Втулка опоры нижней Д-85.013 - 2 шт.
3.	Подшипник 296708 - 1 комплект (в одном комплекте 2 шт подшипника, в каждом подшипнике 5 обойм).
Наружный диаметр	Приспособительная резьба к долоту, к трубам	Расход жидкости л/с	Диаметры применяемых долот, мм	Длина, мм	Масса, кг	
88	3-66	4-6	96-121	3235	110	
Количество: 3 штуки
Место доставки: Республика Казахстан, Мангистауская область