

**Коммерческое предложение**

Наша компания ООО «Джем Модерн Логистик»на круглогодичной основе закупает пиломатериалы по ниже прилагаемой спецификации:

***ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ***

1. **Наименование:** пиломатериал хвойный , **торцованный**, ГОСТ 8486-84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зачетные размеры к оплате и качество Товара:** | | | | | |
| **Толщина, мм** | **Ширина, мм** | | **Длина** |  | **Стоимость 1 м3. без НДС** |
| **19/22/25** | **100/125/150** | | **3000, 4000, 6000** |  |  |
| **32/38/44/47/50** | **100/125/150/200 3000, 4000, 6000** | | | | |
| **Влажность** | 18% - 22% | | | | |
| **Порода** | Сосна, ель | | | | |
| **Качество** | ГОСТ 8486 - 84 сорт 0-3 | | | | |
| **Длина** | | **При загрузке на тент пилмата длиной 3,0 м. : 4 пакета длиной 3,0 м. и 12 пакетов длиной 2,95 м.**  **Длиной 6,0 м. : 4 пакета 6,0 м. и 4 пакета 5,90 м, Длиной 4,0м. : 4 пакетов длиной 4,0 м. и 8 пакетов 3,90 м.** | | | |
| **Толщина** | | - 0 мм / + 2 мм | | | |
| **Ширина** | | - 0 мм / + 2 мм | | | |
| **Допускаемые пороки:** | | | | | |
| **Сердцевина** | | Допускается | | | |
| **Искривление волокон** | | Допускается | | | |
| **Обзол острый,трещины,гниль** | | не допускается | | | |
| **Смоляной карман** | | более 50 мм не допускаются | | | |
| **Сучки** | | допускаются живые, но не более 35 мм. | | | |
| **Способ упаковки** | | Пиломатериал должен быть упакован в транспортный пакет со следующей размерностью высота-1,1 (для сечения 50 – 1,15м.) ширина-1,1м (1,2 м.)Количество прокладок в ряду по длине пакета должно быть: для пакетов длиной до 3,75 м - 3 шт.; длиной от 3,9 до 5,5 м - 4 шт.; длиной от 5,7 и более - 6 шт.  Толщина прокладок - 10 - 25 мм, ширина - 40 мм и более. В одном ряду должны быть прокладки одной толщины.  В качестве прокладок допускается применять пиломатериалы, из которых формируется пакет, если толщина и длина их не превышают размеров стандартных прокладок.  Крайние прокладки размещают от торцов пакета на расстоянии 0,3 - 0,5 м - в пакетах длиной до 4 м вкл.,  0,5 - 0,9 м - в пакетах длиной более 4,0 м; средние - приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга и от крайних.  Пакет устанавливают на прокладки толщиной от 50 до 75 мм и шириной не менее 75 мм.  Концы прокладок не должны выступать за боковые поверхности пакетов.  Древесина прокладок не должна иметь мягкой гнили, а также коры и червоточины.  Влажность древесины прокладок не должна быть выше влажности пакетируемой продукции., пакет должен быть упакован в полиэтиленовую пленку с пяти сторон.  В каждом пакете только один размер, одна длина и одна порода. Пакет увязывается металлической или полипропиленовой лентой. | | | |
| **Маркировка** | | Пакеты маркируются сбоку биркой с указанием: а) номера пакета;  б) фактурного размера Товара и количества штук Товара в пакете, в) доски с торца маркируются производителем | | | |