Сетевая высокоскоростная поворотная IP-камера

видеонaблюдения Использование: уличная; Тип корпуса:

купольная; PTZ (управляемая); Матрица: 1/2.8" Progressive Scan

CMOS; Разрешение: не менее 1920 х 1080 пикс;

Чувствительность, лк: Цвет : 0.05 Люкс (F1.6,1/30с, 50 IRE, AGC

вкл), Ч/б: 0.01 Люкс(F1.6,1/30с, 50 IRE, AGC вкл) Цвет: 0.02

Люкс (F1.6,1/1с, 50 IRE, AGC вкл), Ч/б: 0.002 Люкс (F1.6,1/1с, 50

IRE, AGC вкл); Баланс белого: Автоматический / Ручной / ATW /

В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа

накаливания; AGC: Автоматический / Ручной; Отношение

сигнал/шум: Более 52 дБ; Цифровое подавление шума: 3D DNR;

Скорость затвора: 1 - 1/10000c; Компенсация фоновой засветки:

HLC/BLC; Широкий динамический диапазон: цифровой WDR;

День / Ночь: ICR фильтр; Оптическое увеличение: 30х;

Цифровое увеличение: 16х; Приватные зоны: 2 приватных зоны;

Режим фокусировки: Авто / Полуавтоматический / Ручной;

Объектив: 4.3-129 мм; Скорость приближения зума: ~3c; Углы

обзора: 65.1° - 2.34°; Мин. рабочая дистанция: 10~1500 мм;

Диапазон диафрагмы: F1.6 - 5.0; Поворот / Наклон: Поворот: 0 -

360°; Наклон: -15 +90°; Скорость поворот/наклон: 0.1° - 160°с.

Скорость по пресетам 240°с.; 0.1° - 120°с. Скорость по пресетам

200°с.; Предустановки: 300; Действие: Предустановки /

сканирование панорамы / сканирования наклона /покадровое

сканирования / случайное сканирования; Зоны патрулирования:

8 зон, по 32 предустановки каждая; Восстановление параметров

при сбое питания: поддерживает; Стоп-кадр при повороте:

поддерживает; Показ PTZ-позиции: Вкл / выкл; Вход аудио: 1

микрофон / 1 линейный вход, линейный входt: 2 ~ 2.4V[p-p];

выходное сопротивление: 1KΩ, ±10%; Выход аудио: 1 аудио

выход, сопротивление: 600Ω; Входы тревоги: 2 входа (DC 0-5В);

Выходы тревоги: 1 релейный выход; Вызываемые действия при

сработке: Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload

center, Upload FTP, Email linkage; Поддержка протоколов:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,

DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP,

PPPoE; Интерфейс: 1 RJ45 10/100M Ethernet; Разрешение:

1920х1080; Скорость записи: 25 кадров/с - 1080р / 720р; Сжатие

видео: H.264/MJPEG; Сжатие аудио: G.711u /G.711a /G.726

/MP2L2; Одновременный вход пользователей: до 20

пользователей; Потоки: Поддержка 2х потоков; Слот памяти:

мини SD до 64Гб; Уровни пользователей: Администратор,

оператор, гость, до 32 пользователей; Питание: Питание: AC 24

В / 30Вт; Протоколы управления: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D,

self-adaptive; Уровень защиты: IP66, TVS 4,000V lightning

protection, surge protection and voltage transient protection; ИК

подсветка: 100 метров; Рабочий диапазон температур: -30 ... +60

С; В комплекте мачта для крепления камеры 1шт.

2. Принтер лазерный: картридж 285/725А стандартный, скорость

печати от 18 л/мин, черно-белый печать, совместимость с

операционными системами 32/64 разрядные, Windows 7,8, 8.1, 40штук