моноблок, универсальный (решающий широкий круг задач),

Высокопроизводительный

Кол-во; 204 шт

Корпус Разъемы на корпусе для подключения внешних устройств

На передней панели: не менее 1 разъемаUSB 3.0, не менее 1

разъемаUSB 3.1 Type-C, линейный аудиовыход, 4 -in-1 картридер

(SD XC, SD HC, SD, MMC, MS) На задней панели: Не менее 1

сетевого разъем RJ-45, не менее 2 разъёмов USB 2.0, не менее 1

разъёма USB 3.0, не менее 1 разъёма 1 x HDMI-Out Встроенные

динамики Не менее 2 Встроенный микрофон Не менее 1 Тип

корпуса Моноблок 2) Сетевые устройства Беспроводная связь Не

менее IEEE 802.11a/b/g/n Беспроводная связь Не менее 4.0

Bluetooth Проводная сеть Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)RJ-45 3)

Процессор Кэш L1 Не менее 2х32Кбайт Кэш L2 Не менее

2х256Кбайт Кэш L3 Не менее 3072 Кбайт Поддержка 64 бит Да

Количество ядер Не менее 2 Количество потоков Не менее 4

Частота работы 1 ядра процессора Не менее 3.4 ГГц Поддержка

технологий Техпроцесс не более 14нм, поддержка работы ОЗУ

DDR4 в двухканальном режиме, TDP не более 51 Вт, наличие

интегрированного графического ядра 4) Оперативная память

Общий объем памяти Не менее 4 Гбайт Слоты памяти Не менее 2

Частота работы памяти Не менее PC4-17000 (2133 МГц) Тип

памяти DDR4 5) Жесткий диск Интерфейс SATA 6 Гбит/сек

Скорость вращения шпинделя Не менее 7200 оборотов/мин.

Объем хранимой информации Не менее 500Гбайт 6) Оптический

привод Тип Внутренний привод, позволяющий читать и

записывать DVD±R/RW, CD-R/RW и DVD-RAM Ёмкость

записываемых дисков Не менее 8.5 Гбайт 7) Графический адаптер

Тип графического адаптера встроенный Базовая частота Не

менее 350 МГц Максимальная динамическая частота

графической системы Не менее 1100МГц Максимальный объем

видеопамяти графической системы Не менее 64Гбайт Конвейеры

Не менее 20 8) Клавиатура физический отдельно от моноблока

Должна поставляться того же производителя, что и моноблок.

Клавиши с государственными, русскими и латинскими символами

(нанесенными на клавиатуру заводским способом), с

контрастным отображением. 9) Мышь физически отдельно от

моноблока Должна поставляться того же производителя, что и

моноблок. 10) Экран Диагональ полезной площади экрана Не

менее 23,8 дюйма Технология матрицы экрана IPS (In Plane

Switch) - обязательно Разрешение FullHD Не менее1920 x 1080

пикселей 11) Блок питания Мощность не менее 120 Вт 12) Вэб-

камера Встроенная фронтальная вэб-камера, не менее 1

Требования к потенциальному поставщику 1. Поставляемое

оборудование должно быть законченным решением

производителя и составлять целостный комплект. На конкурс

должно быть представлено оборудование от ведущих

производителей. Недопустимо оборудование, бывшее в

употреблении, восстановленное, переработанное, каким-либо

образом модифицированное или снятое с производства. Все

предложенные характеристики оборудования должны

соответствовать или превосходить минимальные технические

характеристики, указанной в технической спецификации. Год

производства оборудования должен быть не ранее 2017 года.

Гарантийный срок 12 меясцев