|  |
| --- |
|  |

Прошу Вас направить коммерческое предложение/счет на оплату на поставку в наш адрес сухих строительных смесей в объеме согласно Приложения

В коммерческом предложении в стоимость товаров прошу

**включить транспортные расходы с учетом доставки товара до нашего адреса:**

676282, Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная 1, объект «Центральная котельная», Центральный склад

**Указать**

**1. Условия поставки:**

**2. Срок поставки:**

**3. Условия по оплате:**

Приложение к запросу на поставку сухих строительных смесей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во к закупке** | **Наименование**  **Марка** | **Характеристики** | |
|
| 50 кг | Гипс строительный Алебастр ГОСТ-125-81 | Состав: | Сыпучий порошок, похож на пудру с вкраплениями мелкого песка |
| Цвет: | Светло-серый, почти белый |
| Запах: | В сухом виде практически отсутствует, в растворе - что-то напоминающее мел/побелку |
| Назначение: | Для заделывания трещин, заглаживания швов, выравнивания поверхностей, изготовления гипсовой лепнины внутри помещений, фиксации декоративных элементов из гипса. Высокий уровень звукоизоляции. |
| Срок годности: | 12 месяцев в сухом помещении |
| 300 кг | Мел строительный МТД-Б | Состав: | Белый порошок, изготовленный из природного карбоната кальция, способом тонкого помола, сушки и мельчайшего дробления. |
| Цвет: | Белый |
| Назначение: | Используется при производстве красок, строительных и отделочных материалов, шпатлевок, резиновых и пластмассовых изделий, эмульсий и сухих смесей, приготовления строительных растворов. |
| Срок годности: | 12 месяцев в сухом помещении |
| 50 кг | Мел ММ2 ГОСТ 17498-72 |  |  |
| 300 кг | Шпатлевка сухая, на гипсовой основе KNAUF FUGEN GF | Состав: | Шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ |
| Применение: | Используется для заделки стыков КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) или КНАУФ-элементов пола (ЭП), сплошного шпаклевания поверхности КНАУФ-суперлистов; заделки сколов, глубоких царапин и мест крепления ГВЛ и ЭП. Предназначена для внутренних работ. |
| Внешний вид и цвет шпатлевочного покрытия после высыхания: | Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Шпаклевка гипсовая имеет прочность при растяжении. Не трескается и не дает усадки; |
| Срок годности: | 6 месяцев в сухом помещении |
| 200 кг | Однокомпонентная быстросохнущая шпатлевка ХВ-004 ГОСТ 10277-90 | Состав: | Средневязкая перхлорвиниловая смола. |
| Применение: | Используется при выравнивании поверхностей и избавлении от дефектов, покрытых грунтовкой. Для выправки по первому, выявительному слою краски. Применяется на металлических и деревянных поверхностей |
| Внешний вид и цвет шпатлевочного покрытия после высыхания: | Ровное, однородное, без пузырей, царапин, трещин и механических включений серого или зеленого цвета, оттенок не нормируется |
| Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более: | 2 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %: | 60-67 |
| Способность шлифоваться: | Шлифуется с водой |
| Разбавитель: | Р-4, Р-4А; Р-5, Р-5А |
| Срок годности: | 6 месяцев в сухом помещении |