**Техническое задание.**

**Реализация отходов черного металла (металлолом).**

Основные виды отходов по классификатору: 2А, 3А ,3А2, 5А, 12А, 14А, 16А.

Также образуется легированные группы м/лома, т.е. категория (Б) б/у матрицы, подшипники, нержавейка и т.д.

Накопление около 8 тонн в месяц (+/- 4 тонны).

Реализация по мере накопления, примерно 1 раз в месяц. Несортированный.

Вывоз на следующий день после заявки- СТРОГО!

**Предоплата или депозит.** Вес заранее не знаем, только после погрузки и взвешивания на транспортных весах.

Таблица для заполнения цен.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вид лома ГОСТ  2787-75 | единицы измерения | цена | основные требования, предъявляемые к углеродистому лому и отходам черных металлов |
| 3А | 1 кг |  | Габаритный стальной лом           должен иметь габариты куска 150 х 50 х 50 см           толщина куска металла должна быть от 4 до 6 мм           диаметр прутков и арматуры от 20 мм     трубы наружным диаметром от 150 мм, должны быть распущены по образующей. |
| 16А | 1 кг | . | Стальная проволока, стружка           диаметр прутка от 6 до 12 мм |
| 5А | 1 кг |  | Негабаритный стальной лом           габариты превышают 150 х 50 х 50 см           толщина металла от 4 мм           арматура и прутки диаметром от 20 мм |
| 12А | 1 кг |  | Негабаритный тонколистовой лом           габариты превышают 150 х 50 х 50 см           толщина металла от 0,5 до 4 мм           прутки диаметром менее 12 мм |
| 17А | 1 кг | . | Габаритный чугунный лом     максимальный размер куска не более  150 х 50 х 50 см           вес куска от 0,5 до 200 кг |