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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Исполнитель обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ по ремонту остановочных павильонов, расположенных на территории городского округа Самара 
Работы по ремонту остановочных включают в себя:

	№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1
	Нарезка и поставка по заявке Заказчика закаленного стекла без покрытия. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает размер, количество и адреса по которому необходимо произвести доставку. Поставка должна быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. 
	180,16 кв.м

	2
	Выполнение работ по остеклению остановочных павильонов: - установка стекол в стеклодержатели каркаса остановочного павильона. Установка должна обеспечивать надежное и прочное  закрепление стекла в стеклодержателе. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. 
	362,46 кв.м

	3
	Выполнение работ по обшивке каркасных стен остановочных павильонов: 
- нарезка фанерных листов по заявке Заказчика. Для уточнения размеров фанерных листов Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер каркаса остановочного павильона и уточняет размеры фанерного листа по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера фанерного листа при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров фанерного листа к каркасу. Лист должен быть цельным (согласно размера, указанного Заказчиком);
- прикрепление фанерных листов к каркасу остановочного павильона. Прикрепленный лист должен плотно прилегать к каркасу и не иметь зазоров и просветов более 0,5 мм. 
Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и фанерных листов для замены, примерный размер фанерных листов. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. 
	65 кв.м

	4
	Выполнение работ по ремонту деревянных скамеек на остановочных павильонах: 

- нарезка досок по заявке Заказчика, шлифовка. Для уточнения размеров досок Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер креплений для сидения на остановочных павильонах и уточняет размеры досок, по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера досок при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров досок к местам крепления; 
- прикрепление досок к имеющимся креплениям при помощи саморезов гипсокортон-дерево 3,5х35 мм. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик сообщает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и досок для замены. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. 
 
- покрытие настила лавки из деревянных брусьев антисептиком для наружных работ по дереву, основа – алкидная. Указанное покрытие позволяет максимально увеличить срок использования, предохраняет лавки от грибковых и микроорганизмов, насекомых.

	560 пог.м

	5
	Изготовление и установка пластикового элемента – листа из монолитного поликарбоната 
Работы включают в себя: - нарезку пластиковых элементов по заявке Заказчика. Для уточнения размеров Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер остановочного павильона и уточняет размеры по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера листа при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров к элементу остановочного павильона (лайт-боксу) на который будет производится установка. Лист должен быть цельным (согласно размера, указанного Заказчиком);
- установка пластикового элемента.
Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и листов для установки, размеры листов. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки.
	424,44 кв.м


	6
	Изготовление и установка композитных панелей 
Работы включают в себя: - нарезку композитных панелей по заявке Заказчика. Для уточнения размеров Исполнитель перед началом работ самостоятельно производит замер остановочного павильона и уточняет размеры по которым будет производить резку. В случае выявления несоответствия размера панели при монтаже, Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит подгонку размеров к элементу остановочного павильона (лайт-боксу) на который будет производится установка. Панель должна быть цельной (согласно размера, указанного Заказчиком);
- установка панели.
Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и панелей для установки, размеры панели. Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки.
	424,44 кв.м


	7
	Бетонирование остановочного павильона. 
Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которому расположен остановочный павильон (в пределах городского округа Самара). Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки.
	10 шт.

	8
	Закрепление остановочного павильона на остановочной площадке с помощью анкерного болта М12х150 мм. Количество болтов, требуемых на закрепление 1 остановочного павильона – 24 шт.  Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которому расположен остановочный павильон (в пределах городского округа Самара). Работы должны быть выполнены в течение трех дней, с даты получения заявки. 
	2 шт.

	9
	Изготовление конструктивных элементов для проведения ремонта остановочных павильонов – комплектов для ремонта кровли остановочного павильона.
Один комплект состоит из листа сотового поликарбоната – 1 шт. и термошайб в количестве 14шт.
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	61 шт.

	10
	Выполнение работ по окраске остановочных павильонов
Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка подается с использованием любых средств связи, в том числе и телефонной. В Заявке Заказчик указывает адреса, по которым расположены остановочные павильоны (в пределах городского округа Самара), количество павильонов и работ по окраске остановочных павильонов

	501 кв.м

	11
	Выполнение работ по изготовлению металлических элементов для закрепления стекол на остановочных павильонах с резиновым уплотнителем. 

	300 шт.

	12
	Выполнение работ по изготовлению и установке двустороннего сити-формата.

	6 шт.
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2. Все используемые материалы должны быть новыми, не иметь видимых повреждений и покоробленности, полностью соответствовать требованиям ГОСТ.
3. Исполнитель обеспечивает эксплуатационное состояние объектов в соответствии с их функциональным назначением с учётом дополнительных указаний Заказчика относительно качества выполняемых работ.
4. Исполнитель несёт все сопутствующие расходы, связанные с выполнением работ.
5. Незамедлительно после окончания выполнения работ по очередной заявке заказчика произвести очистку территории от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.
6. Исполнитель в срок не более трёх дней обеспечивает восстановление за счет собственных средств элементов внешнего благоустройства, поврежденных в результате выполнения работ  по настоящему Контракту.
7. Выполнение работ, а также их результат должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда. При выполнении работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда. Не допускается наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии павильонов или на их прочности. Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности.  Подрядчик несет полную ответственность за причинение вреда и нанесение ущерба третьим лицам при проведении работ.
8. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы и материалы, используемые при выполнении работ, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в двустороннем акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаружения дефектов, Заказчик составляет односторонний акт. Если Исполнитель в течение срока, согласованного сторонами, не устранит дефекты в выполненных Работах, то «Заказчик» вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами третьих лиц. В этом случае Исполнитель возмещает «Заказчику» всю сумму затрат на оплату Работ по устранению дефектов.



Приложение №1 к Описанию объекта закупки

	Требования к товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг

	№ п/п
	Наименование товара, включая
товарный знак (его словесное обозначение (при наличии))
	Наименование показателей товара и их значения
	Нормативная документация, которой должен соответствовать товар (при наличии)

	1
	Стекло
	материал – стекло листовое бесцветное, закаленное, без покрытия, марка М0, толщиной 8 мм. Кромки закаленного стекла должны быть обработанными. Стекло должно быть механически прочным, без сколов и повреждений.  Стекло при разрушении не должно образовывать крупные (более 3 см2) осколки.
	ГОСТ 111-2014

	2
	Фанера
	фанера общего назначения из шпона лиственных пород, водостойкая, марка ФК, сорт 3, толщина 10 мм.
	ГОСТ 3916.1-96

	3
	Гвозди
	гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	ГОСТ 4028-63

	4
	Доски
	доски обрезные, струганые хвойных пород, шириной 50 мм, толщиной 50 мм, сорт 2



	ГОСТ 8486-86

	5
	Лист из монолитного поликарбоната
	лист из монолитного поликарбоната Novattro или эквивалента, характеристики материала: прозрачный, бесцветный, толщиной не менее 1,5 мм, светопропускание не менее 88,5%, предел прочности при растяжении не менее 65 мПа. 
	--------

	6
	Композитная панель
	композитная панель BILDEX или эквивалент,  толщиной панели не менее 3 мм. Характеристики:  композитная панель - трехслойная конструкция с двумя обшивками из алюминиевого листа с защитно-декоративным покрытием и сердцевиной из монолитного полиэтилена. Толщина алюминия – не менее 0.3 мм. Окраска одной стороны – PE (основа окраски – полиэфирный лак), вторая сторона - неокрашенная.
	--------

	7
	Бетон
	Класс бетона В20, марка бетона -М200. Подвижность П3. Морозостойкость F 50. Водонепроницаемость W4. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм.
	ГОСТ 26633-2015

	8
	Анкерный болт
	Размер М12х150 мм.
	----

	9
	Краска-эмаль
	Материал - краска – эмаль ПФ-115, цвет серый RAL 7015.
Время высыхания 24 часа. Устойчивость пленки эмали к изменению температуры от минус 50 °С до плюс 60 °С.
	ГОСТ 6465-76

	10
	Лист сотового поликарбоната
	Характеристики:
Размер: длина – 5 м, ширина – 1,9 м, толщина -  6 мм, удельный вес -1,15 кг/м2, прозрачный, минимальный радиус изгиба -1,05 м, изменение линейных размеров после теплового воздействия не более-3%, коэффициент направленного пропускания света - не менее 81%, изгибающее напряжение при изгибе - не менее 18,5 МПа, расстояние между стенками каналов составляет – не более 5,7 мм. Лист должен быть цельным (не иметь стыковых швов).
	---------

	11
	Термошайба
	Характеристики:
Термошайба с уплотнительным кольцом, металлическим кровельным оцинкованным саморезом (буром) 6,3х32 мм   и заглушкой для закрытия шляпки самореза, диаметр термошайбы-33 мм. Материал термошайбы и заглушки – пластик.
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	----------

	12
	Металлический элемент для закрепления стекол на остановочных павильонах с резиновым уплотнителем
	Плотная резина, толщиной не менее 2 мм.
Уголок равнополочный 50х4-5 мм, длина 50 мм. Уголок изготовляют из стали С235 или С245. Должен быть окрашен: краска – эмаль ПФ-115, цвет серый RAL 7015.                                                                                                     
Характеристики работ: нарезка металла в размер, сверление отверстия диаметром 10 мм
	ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015
ГОСТ 6465-76

	13
	Двусторонний сити-формата.

	Размер: 1280х1880х85 мм. Размер рекламного поля 1200х1800 мм.
Двусторонний ситиформат состоит из:
1. 1 - короб: изготавливается из  профильной трубы 40х40х2 мм, которая грунтуется (грунтовка должна предназначаться для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями. Цвет пленки грунтовки: серый, оттенок не нормируется; внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной и  однородной.) и окрашивается (эмаль должна предназначаться для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Марка эмали по способу нанесения НЦ-132К или НЦ-132П. Первого или второго сорта. цвет определяет Заказчик по каталогу RAL), а скрытые полости обрабатываются антикоррозионным покрытием;
2 – двери (2 шт.):  состоят из фасадного алюминиевого профиля 40х20х4 мм с оргстеклом экструзионного Acryma или эквивалент, в количестве 2 шт.,  толщиной 3 мм, размером 1875х1275 мм. Плотность не менее 1,19 г/см3. Предел прочности при растяжении (23°С) – не менее 69,1 МПа.  Максимальная температура эксплуатации  не менее восьмидесяти градусов, крепление дверей состоит из 6 шт. карточных петель 100x75x2,5мм, имеется антивандальное запирание дверей. 
- листа, изготовленного из фанеры общего назначения из шпона лиственных пород, водостойкая, марка ФК, сорт 3, толщина 10 мм, размером 1200х1800 (h) мм. 
3 - Система крепления информационных материалов: информационные материалы крепятся на защелкивающийся алюминиевый профиль, состоящий их двух половин, снабженный пластиковыми заглушками и крючками для подвеса, которые должны обеспечивать крепление к резиновому шнуру (закрепленному на металлическом коробе) для  равномерного натяжения.
	ГОСТ 6631-74 
ГОСТ 3916.1-96
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