	Наименование 
	Количество

	Профиль (толщина не менее 0.55) 100*40
	50

	Профиль (толщина не менее 0,55) 100*50
	75

	Профиль (толщина не менее 0,55) 27*28
	34

	Профиль (толщина не менее 0,55) 60*27
	100

	Брусок 40*40 (3 м) любая порода
	10

	Гкл 9,5 (кнауф) обычный
	20

	Гкл 9,5 (кнауф) влагостойкий
	2

	Гкл 12,5 (кнауф) обычный
	104

	Гкл 12,5 (кнауф) влагостойкий
	6

	Саморез по металлу: 25 мм
	3000

	35 мм 
	5000

	41 мм
	200

	Дюбель-гвоздь 6*40 (потай)
	200

	Пресс шайба (13 мм без бура)
	600

	Вата (звукоизоляция) кнауф/технониколь
	160 м2

	Подвес прямой (толщина 0.55) 
	300

	Скотч (тканный)
	 4 шт

	
	



