|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика поставляемого товара | Внешний вид | Ед. изм. | Количество | Примечания(сведения о качестве, технических, функциональных характеристиках товара и иные сведения) |
| 1 | Парковый фонарь  |  | шт | 17 | Технические характеристики Тип: парковый фонарь СТРИТ-25,LS: кабельные изделия, не распростра-няющие горение,  с пониженным дымо- и газовыделением Лампа натриевая Е40 100 ВаттCтепень защиты: IP65Рабочее напряжение: 220 ВВысота: 360 смШирина: 80смМатериал: металлОтражатель: алюминийОпора: со светодиодной подсветкой RGB (меняющая цвет)Цвет опоры: серыйПрименение - освещение парков, скверов.Цвета: RGB (меняющая цвет) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |