|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Значение показателя** | **Количество** | **Страна происхождения** | **Стоимость, за 1 м2, руб., НДС не предусмотрен** |
| **Сэндвич- панели** | Размеры (габариты):Ширина – 100 см.Толщина – 80 мм.Длина – 6 м. 15 см., 5 м. 15 см., 10 м. 15 см.Состав:конструктивно сэндвич-панели состоят из трех слоев:- наружных обшивок (профилированных стальных оцинкованных листов) с защитным полимерным покрытием внешнего слоя;- утеплителя из минеральной ваты на базальтовой основе, с поперечной ориентацией волокон. Плиты утеплителя используют после предварительной разрезки на ламели. Волокнистая поверхность располагается по длине панели перпендикулярно к облицовочным листам металла в шахматном порядке.Материал: стеновые сэндвич-панели с базальтовым утеплителем.Цвет: RAL9003 | 6 м. 15 см. – 30 штук (184,5 м2) | Российская Федерации | 1 206,23 |
| 5 м. 15 см. – 12 штук (61,8 м2) | 1 206,23 |
| 10 м. 15 см. – 12 штук (121,8 м2) | 1 206,23 |
| **Саморезы для крепления сэндвич-панелей** | Размер:Диаметр: 5,5/6,3Длина: 130 мм. | 490 штук | Тайвань | 19,44 |

1.Поставка Товара необходима в течение 21 рабочего дня на склад расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Абдулина

2. Оплата производится следующим образом: в течение 7 банковских дней.