	№
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Технические условия
	Вид приемки

	1
	Панели стеновые ПСТМ 60 4700*1000*0,6
	6
	Согласно требованиям ГОСТ 32603-2012
Панель трёхслойная стеновая с минерал ватным утеплителем согласно ГОСТ 32603-2012: 
· с замком Z (панель с симметричным замком по толщине панели, который образует стык в шпунт – открытое крепление)
· условной толщиной 60 мм, 80 мм, шириной 1000 мм;
· с наружной и внутренней облицовкой вида – трапеция Т;
· наружная и внутренняя облицовка: покрытие полиэстер ПЭ, цвет RAL 9003 (белый) и толщина металла 0,5 мм.

[image: ГОСТ 32603-2012 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия]
Допускается толщина металла 0,5 ТСП-Z-1000 МВ ГОСТ 32603-2012 (ПЭ-01-RAL9003-0,5/ПЭ-01-RAL9003-0,5
	ОТК

	2
	Панели стеновые ПСТМ 60 3850*1000*0,6
	13
	
	ОТК

	3
	Панели стеновые ПСТМ 60 3150*1000*0,6
	4
	
	ОТК

	4
	Панели стеновые ПСТМ 60 2800*1000*0,6
	13
	
	ОТК

	5
	Панели стеновые ПСТМ 60 2930*1000*0,6
	2
	
	ОТК

	6
	Панели стеновые ПСТМ 60 1600*1000*0,6
	4
	
	ОТК

	7
	Панели стеновые ПСТМ 60 4600*1000*0,6
	12
	
	ОТК

	8
	Панели стеновые ПСТМ 80 4150*1000*0,6
	12
	
	ОТК

	9
	Панели кровельные ПКТМ 120 4150*1000*0,6
	12
	
	ОТК

	10
	Панели стеновые ПСТМ 60 1900*1000*0,6
	3
	
	ОТК

	11
	Панели стеновые ПСТМ 60 4050*1000*0,6
	6
	
	ОТК











1.Отсрочка платежа, 30 (тридцати) календарных дней после приемки.
2. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.
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