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	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Параметры характеристик
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Светофор дорожный трамвайный
	 Тип светофора по ГОСТ 52282-2004: Т.5
  Исполнение светофора: Т-образная форма, состоящая из четырех секций бело-лунного цвета свечения.
  Источник света:светодиоды.
  Диаметр выходной апертуры сигнала: 100 мм. 
Диапазон рабочих  температур: от -60 град. С. до +60 град. С.
Напряжение питания от дорожного контроллера, В: 220 
Материал корпуса светофора: ударопрочный AБС-пластик.
Цвет корпуса: серый.
В комплектацию светофора входят крепления.
Логотип предприятия поставщика располагается на печатных платах и эксплуатационной документации.  
	показатель, значение которого не может изменяться
	шт
	12

	
	
	  Потребляемая мощность сигнала светофора: не более 5 Вт.
  Габаритные  размеры светофора: ширина, мм: не более 405,
  высота, мм: не более  525, 
  толщина, мм: не более 185 
	Максимальное значение
	
	

	
	
	Осевая сила света сигналов светофоров, кд: не менее 50  
	Минимальное значение 
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