| **№ п/п** | **Наименование товаров/услуг/работ планируемых к закупке** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный потолочный | Светильники для потолка аналоги ЛПО, ЛВО. Встраиваемые - модели данного типа предназначены для монтажа в подвесные потолки типаArmstrong  Световой поток светильника Лм - не менее 5000  - Способ монтажа Встраиваемый, Накладной  Потребляемая мощность светильника, Вт не менее 45 Вт  Цветовая температура, К–от 4200 К до 5000 К  Коэффициент цветопередачи, RA - не менее 0,85  Вид рассеивателя Светотехническое стекло  Тип рассеивателя Призма экстра  Коэффициент пульсации, не более 1%  Мощность ИС 0,25 Вт  Коэффициент мощности PF, - не менее 0,98  Посадочные размеры светильника - не менее 595х595x38 мм  Гарантия с момента продажи - не менее1 года | шт. | 60 |