| **№ п/п** | **Наименование товаров/услуг/работ планируемых к закупке** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный потолочный  | Светильники для потолка аналоги ЛПО, ЛВО. Встраиваемые - модели данного типа предназначены для монтажа в подвесные потолки типаArmstrongСветовой поток светильника Лм - не менее 5000- Способ монтажа Встраиваемый, НакладнойПотребляемая мощность светильника, Вт не менее 45 ВтЦветовая температура, К–от 4200 К до 5000 ККоэффициент цветопередачи, RA - не менее 0,85Вид рассеивателя Светотехническое стеклоТип рассеивателя Призма экстраКоэффициент пульсации, не более 1%Мощность ИС 0,25 ВтКоэффициент мощности PF, - не менее 0,98Посадочные размеры светильника - не менее 595х595x38 ммГарантия с момента продажи - не менее1 года | шт. | 60 |