2015-2016гг выпуска на основе корпуса 40 футового рефконтейнера и нового холодильного оборудования на базе компрессора и воздухоохладителя  и полезным объемом холодильной камеры до 40 м. куб. комплектация разным оборудованием по мощности  до 50 кВт. Температурный режим от -40 до -50 градусов. камеры шоковой заморозки охлаждения и интенсивной заморозки готовой продукции.Внешние размеры не менее: длина-12192мм,ширина-2438мм,высота-2591мм.,внутренние размеры; длина-11638мм,ширина-2484мм,высота-2252мм.
