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Заказчик: Министерство образования и науки Республики Татарстан
Получатель:  Азнакаево
Наименование лота: Поставка комплекта оборудования для мастерской штукатурно-малярных  работ  
Информация о контрактной службе (контрактном управляющем, 
Начальная (максимальная) цена контракта: рублей
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях экономии бюджетных средств НМЦК установлена на уровне минимального коммерческого предложения:
	№
	Наименование

	Характеристики 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
 

	1. 
	Мобильная станция.

	Предназначен для приготовления и нанесения штукатурного раствора
Габаритные размеры, не менее 2500х1200х1510 мм
Масса, не более 	1540 кг
Потребляемая мощность, не более кВт 13
Частота оборотов вала смесителя об/мин	 
не менее 78
Диаметр сопла не менее. 64 мм
Величина фракции компонентов мм не более	10
Частота оборотов вала героторного насоса  
не менее  об/мин 280
Рабочий объем емкости, л	менее1000
Питание, не более  380В
Цикл производства пенобетона,  не менее мин	5-7
Производительность не менее м3/час	8-10
Дальность подачи раствора	 не менее
— по горизонтали, м	200
— по вертикали, м	50
	шт.
	1
	,00

	2. 
	Бетоносмеситель 

	Принцип действия бетономешалки: Гравитационный                                           Объем бака бетономешалки: не  менее 110.0 (л)                                                      Объем готовой смеси: 85.0 (л)
 Обороты НЕ МЕНЕЕ 26,6 об/мин.; 
 Венец  чугунный; 
вес  НЕ МЕНЕЕ 43 кг.
Питание: Сеть не менеее 220В
Потребляемая мощность не более: 500.0 (ватт)
	шт.
	1
	,00

	3. 
	Станок для резки плитки и камня
	Напряжение, не менее  ГЦ: 220 / 50
Потребляемая мощность, не менее Вт:1200
Посадочный диаметр диска, не более мм:	25.4
Диаметр диска, не более мм:250
Размер стола, не менее мм:1200х400
Длина обрабатываемой заготовки, не более мм: 1200
Максимальная глубина пропила не более 90°/45°, мм:






	шт.
	1
	,00

	4. 
	Строительный миксер

	Обороты НЕ МЕНЕЕ 0-430/0-700 об/мин
Мощность НЕ МЕНЕЕ  1400 Вт
Патрон М14
Вес брутто	7.2 кг
Длина кабеля, м НЕ МЕНЕЕ  2  
Скорости НЕ МЕНЕЕ  2
	шт.
	1
	,00

	5. 
	Мелотёрка для приготовления шпатлевочных составов
	Производительность, кг/час: НЕ МЕНЕЕ	450
Мощность, кВт: НЕ МЕНЕЕ  5.5
Габариты, мм:  730x315x535
Масса, кг: 110
Тонкость п НЕ МЕНЕЕ омола, мкм: 	не более 6
Размер загружаемых кусков мела, мм: 	не более 50
Уровень шума, дБ: 	96
	шт
	1
	,00

	6. 
	Компрессор
	Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод)		                    Тип двигателя электрический
Объем ресивера, НЕ МЕНЕЕ  л24
Мощность (кВт)не более  2.2
Напряжение, не более В220
Производительность, л/мин280		
Рабочее давление, не менее бар8
Min уровень шума не более76 дБ		
Мощность (л.с.)3
Мощность (кВт)2.2		
Цилиндры/ступени не более 1/1
Тип смазкимасляный		
Тип соединениярапид (EURO)
Вес, не более кг23.5		
	шт.
	1
	,00

	7. 
	Краскораспылитель

	Мощность:	не менее 450 Вт
Емкость бака: не менее1.2 л
Принцип работы воздушный
Производительность, л/мин  НЕ МЕНЕЕ 0.38  
	Длина шланга: не менее 
	6 м

	Тип электропитания:
	от сети


Вес, не более кг: 3,89
Габариты, мм: 285 x 345 x 325

	шт.
	1
	,00

	8. 
	Краскопульт
	Производительность, не менее л/мин1.4
Max вязкость,не более 20
Давление, не менее атм.5
	шт
	1
	,00

	9. 
	Орбитальная шлифовальная машинка
	Напряжение: не менее 230 В
Частота тока: не менее 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 350 Вт
Полезная мощность: не менее 180 Вт
Частота колебаний: не более 8400–18400 мин-1
Скорость вращения: не менее 4200–9200 мин-1
Ход платформы окончательная/черновая обработка: 2.8/6.2 мм
Длина кабеля:не менее 4 м
Вес: 2.2 кг
Диаметр опорного диска: не более150 мм
	
	
	



