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Техническое задание на проведение работ по ремонту плоской мягкой кровли на производственном здании:
- общая площадь кровли, подлежащей ремонту на корпусе теплостойких проводов (9-эт. здание с лифтом )- 468 м2:  20м х15м, 12м х 7м, 12м х 7м
- в процессе ремонтных работ требуется выполнить проколы вздутий старого покрытия и герметизацию примыканий
- настил - двухслойный с частичным вскрытием старого покрытия
- используемый материал - унифлекс на стеклохолсте без посыпки - для нижнего слоя,  с посыпкой - для верхнего
- материалы приобретаются и поставляются за счет Подрядчика с предоставлением Заказчику сертификатов соответствия
- в процессе ремонтных работ дополнительно требуется выполнить восстановление кирпичной кладки выступающей части карниза протяженностью ориентировочно 25 м.
КП предоставляет непосредственный Исполнитель подрядных работ.
В КП указать ИНН, гарантийный срок, сроки проведения работ, сумма с НДС (или без НДС), порядок оплаты.
