Мобильная туалетная кабина (биотуалет) должна представлять собой небольшое помещение. 
Конструктивно туалетная кабина должна состоять из поддона, установленного на нем каркаса и крыши. 
Двойная лицевая панель (арка и дверь) должна быть повышенной прочности.
Боковые стенки кабины должны обеспечивать повышение прочности кабины за счет дополнительных ребер жесткости и позволять размещать рекламные материалы. 
Крепление двери кабины должно осуществляться по типу рояльной петли (исключает провисание и вырывание двери). 
В двери должна быть предусмотрена задвижка, закрывающаяся с внутренней стороны. 
С наружной стороны двери должна быть установлена дверная ручка. Поддон для кабины обработан влагоотталкивающей пропиткой, что позволяет существенно продлить срок эксплуатации кабины. 
Внутри кабины должен быть установлен бак и дополнительное оборудование. 
Приемный бак должен иметь цельнолитую конструкцию и обладать повышенной прочностью.
 Материал: 
- туалетная кабина должна быть изготовлена из ударопрочного полиэтилена низкого давления. 
Цвет корпуса – по согласованию с Заказчиком. 
Габариты кабины: 
- длина (глубина) от 1200 мм до 1480 мм 
- ширина от 1100 мм до 1350 мм
- высота от 2150 мм до 2600 мм
- вес от 70 кг до 90 кг
- объем бака от 240 л  до 310 л
- пропускная способность от 450 до 570 посещений.
Комплектация: 
- высокопрочный бак накопитель (евро-тип) с крышкой унитаза;
- крючок для одежды;
- антивандальный нержавеющий бумагодержатель;
- покрытие пола из ПНД;
- внутренняя задвижка с индикацией «занято - свободно»;
- петли для навесного замка;
- деревянный поддон с антикоррозийной обработкой;
- однослойное дверное полотно изнутри армированное металлическим профилем;
- треугольная полупрозрачная крыша.
Гарантийный срок – не менее 3х лет
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