Теннисная акриловая краска Хард (Hard)

Краска на основе акрилата, светоотражающая, Теннисная акриловая краска Хард (Hard)

**Количество:** 47827.5 Килограмм

Акриловая краска Для покраски теннисных кортов. Целью приобретения

заказчиком профессиональной акриловой краски (далее по тексту - Товар)

является замена покрытий теннисных кортов, для дальнейшего проведения

учебно-тренировочных сборов подготовки спортсменов для участия в олимпийских играх сборной команды РК по теннису, а также проведение международных турниров в соответствии требованиям международной федерации тенниса (далее по тексту – ITF)

Товар, должен бытьоригинальным со всеми соответствующими документами. Не допускается

аналог и дубликат товара. Технические, функциональные, качественные и

эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать

требованиям ITF. 2. По условиям ITF, товар должен соответствовать

следующим требованиям: - Покрытие базовый слой - 378 ведер по 45 кг. -

Амортизирующий слой - 693 ведер по 20 кг., для нанесения первого слоя,

плотность - 1.154 согласно методу тестирования товара ITF - 1907/2006/CE

(REACH) 2015/830/EU: - Первый окрасочный слой - 174 ведер по 30 кг.,

относительной плотностью - 1.921 согласно методу тестирования товара ITF

1907/2006/CE (REACH) 2015/830/EU: - Зеленый слой для забегов - 97,5 ведер

по 30 кг.: - спортивный базовый слой, цвет голубой - 52,5 ведер по 30 кг. -

голубой цвет, МТС - 60 ведер по 25 кг. - голубой цвет, концентрат - 37,5

ведер по 25 кг. - светло-зеленый, МТС - 114 ведер по 25 кг. - светло-зеленый,

концентрат - 76,5 ведер по 25 кг. Плотность от 1.679 до1.817; - белый цвет

для разметки линий - (37,5 кг) 3 ведра для разметки: плотность 1.634.

Общая характеристика товара: - иметь свойства сопротивления при

проведении влажной уборки и очистке покрытия не менее 10000 циклов; -

иметь износостойкость, соответствовать требованиям ISO 5470-1; - иметь

стойкость к атмосферным воздействиям соответствовать ISO 11341:2004,

искусственное воздействие атмосферных условий и воздействие

искусственного излучения. Воздействие отфильтрованного ксеноногенного

излучения при непрерывной работе освещения 500 часов. Товар,

используется на покрытиях, где проводятся Олимпийские игры. Должен

иметь классификацию ITF «2-Star, Category-3». Товар, используемый на

покрытиях, должен содержать летучие органические соединения и

соответствовать требованиям ITF - < 1.0г/л. Товар должен быть

протестирован. Товар должен иметь устойчивость к огню. Реакция на огонь,

в соответствии ITF и быть не ниже следующего: КЛАСС A1FL s1, КЛАСС

A2FL s1, или КЛАСС BFL s1 (по классификации еврокласса). Товар должен

быть протестирован. Товар должен быть протестирован аккредитованной

компанией ITF на содержание тяжелых металлов и должен быть ниже

следующего: Свинец <4,8 мг / кг; Ртуть <0,10 мг / кг; Хром <5,5 мг / кг;

Кадмий <0,10 мг / кг. Товар должен быть протестирован аккредитованной

компанией ITF на амортизацию теннисного корта и отражать следующие

минимальные значения: на деревянной основе более -12%; на

фиброцементной основе более- 4%. Товар должен быть протестирован

аккредитованной компанией ITF на трение поверхности в сухих и влажных

условиях, результаты испытаний должны отражать следующие значения:

сухой тест: G ≤ 110; влажный тест: G ≥ 55. Товар должен быть

протестирован аккредитованной компанией ITF на износоустойчивость

покрытия, результаты испытаний должны отражать следующее значение: -

≤2.5 г., после 1000 циклов использования, при этом не должен проявляться

опорный слой при использовании не менее 500 циклов; Товар должен быть

протестирован аккредитованной компанией ITF на вертикальный отскок

мяча (теннисный мяч) на двух разных опорах (деревянной и

фиброцементной), а результаты испытаний должны отражать следующие

минимальные значения: На деревянной опоре> 95%; На фиброцементной

опоре> 100%. Товар должен быть протестирован аккредитованной

компанией ITF на угловой отскок (теннисный мяч) поверхности, результаты

испытаний должны отражать следующее значение: низкое ≤ 29. 2. Товар

должен соответствовать требованиям ITF. 3. Товар должен быть в

металлических ведрах. Герметично упакован. 4. Год выпуска товара – не

ранее второго полугодия 2017 года.