Закуп эмалей

1. Эмальалкидно-акриловая, ГОСТ 18374-79

**Количество:** 11661 Килограмм

Голубой – 1 411 кг,

Желтая – 642кг,

Черная – 196 кг,

Зеленая – 622 кг,

Половой – 5 365 кг,

Белая –2 906 кг,

Красная – 289 кг,

Серая – 230 кг.

Эмаль алкидная ПФ-115. Высыхает достаточно быстро, а запах

выветривается по мере высыхания. Эмали применяются для

окрашивания фасадов и цоколей зданий на основе кирпича,

бетона, дерева, а также для окраски внутренних стен зданий и

др., подвергающихся влажной уборке и для окраски радиаторов.

Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в

условиях открытой атмосферы различных климатических зон.

Совмещается почти со всеми старыми лакокрасочными

покрытиями. Годы выпуска поставляемых товаров не менее - 2017

года. ГОСТ 6465-76. Гарантийный срок хранения - не менее 12

месяцев с даты изготовления.

Вес каждой упаковки не более - 3 кг.

1. Эмальалкидно-акриловая, ГОСТ 18374-79

эмаль (Байконур)

**Количество:** 3194 Килограмм

Голубой – 164 кг,

Желтая – 274 кг,

Черная – 63 кг,

Зеленая – 81 кг,

Половой – 364,5 кг,

Белая – 1 920кг,

Красная – 227,5 кг,

Серая – 100 кг.

Эмаль алкидная ПФ-115. Высыхает достаточно быстро, а запах

выветривается по мере высыхания. Эмали применяются для

окрашивания фасадов и цоколей зданий на основе кирпича,

бетона, дерева, а также для окраски внутренних стен зданий и

др., подвергающихся влажной уборке и для окраски радиаторов.

Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в

условиях открытой атмосферы различных климатических зон.

Совмещается почти со всеми старыми лакокрасочными

покрытиями. Годы выпуска поставляемых товаров не менее - 2017

года. ГОСТ 6465-76. Гарантийный срок хранения - не менее 12

месяцев с даты изготовления.

Вес каждой упаковки не более - 3 кг.

1. Эмальалкидно-акриловая, ГОСТ 18374-79

эмаль (Районо)

**Количество:** 30Килограмм

голубой – 5 кг,

черный – 5 кг,

половой – 5 кг,

Белый – 10 кг,

красный – 5 кг

Эмаль алкидная ПФ-115. Высыхает достаточно быстро, а запах

выветривается по мере высыхания. Эмали применяются для

окрашивания фасадов и цоколей зданий на основе кирпича,

бетона, дерева, а также для окраски внутренних стен зданий и

др., подвергающихся влажной уборке и для окраски радиаторов.

Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в

условиях открытой атмосферы различных климатических зон.

Совмещается почти со всеми старыми лакокрасочными

покрытиями. Годы выпуска поставляемых товаров не менее - 2017

года. ГОСТ 6465-76. Гарантийный срок хранения - не менее 12

месяцев с даты изготовления. Цвет:

Вес каждой упаковки не более - 3 кг.