Ширина изделия 340 мм±5мм

Длина изделия 340 мм±5мм

Высота изделия 65 мм±5мм

Работает от сети переменного тока с напряжением 230 В±10% частоты 50 Гц Наличие

Потребляемая мощность Не менее 26Вт

Световой поток Не менее 1750 Лм

Цветовая температура 4000 К±200К

Коэффициент пульсации Не более 5%

Материал корпуса АВS-пластик

Материал рассеивателя Матовый поликарбонат

Степень защиты IP40

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Класс энергоэффективности А

Срок службы Не менее 30000 час.

Комплект поставки:

Светильник Наличие

Дюбель Не менее 3 шт.

Саморез Не менее 3 шт.

Дистанционные шайбы Не менее 3 шт.