|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Описание объекта закупки (наименование показателей)** | **Наименование страны происхождения товара** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| **Показатели, значения которых не могут изменяться** | **Минимальные и/или максимальные значения показателей** |  |  |
| Школьный автобус | **√** Автобус выполнен и соответствует требованиям п.1.16 приложения №6 ТР ТС 018/2011 и ГОСТ Р 51160-98 для перевозки детей и имеет одобрение типа транспортного средства как «автобус для перевозки детей»**√** Автобус рассчитан на 22 посадочных места (20-для детей и 2 для взрослых) + 1 место для водителя.Детские мягкие пассажирские сиденья оборудованы подлокотниками и ремнями безопасности.**√** Наличие желтой окраски, светоотражающей маркировки, надписи и наклейки «Дети».**√** В салоне установлен стеллаж для багажа.**√** Автобус оборудован:-убирающейся подножкой пассажирской двери,-устройством ограничения скорости, -устройством, препятствующим началу движения при открытых дверях, -сигнальными кнопками «просьба об остановке» в каждом поперечном ряду сидений, -внутренним и внешним громкоговорящим устройством.**√** Класс автобуса-малый.Колесная формула 4х2Тип кузова – вагонной компоновки.Количество дверей- 1+аварийный выход.Рулевое управление – с гидроусилителем руля.Тип шасси (мосты) - КААЗ.Коробка передач-ГАЗ-3307, механическая, 4-ступенчатая.Соответствие нормам токсичности – EURO-4.Мощность, л.с. – 90,0 кВт. (122,4 л.с.)Число и расположение цилиндров – 8 V-образное.Двигатель – ЗМЗ 52342.10.Тормозная система:рабочая – двухконтурная с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, с АБС;стояночная – тормозные механизмы задних колес с пружинными энергоаккумуляторами.Система отопления – калориферного типа, с использованием тепла охлаждающей жидкости двигателя - 3 шт. в салоне и 1 фронтальный отопитель. | Рабочий объем, л. – не менее 4Длина/ширина/высота, мм – не менее 7000/2500/2900Полная масса, кг – не более 8000Емкость топливного бака, л.-не менее 95Максимальная скорость, км/ч- не более 60. |  | шт | 3 |

**Комплектация:**

√ цифровой тахограф с блоком СКЗИ;

√ навигатор ГЛОНАСС/GPS

√ устройство экстренной связи ЭРА ГЛОНАСС (ручной режим).

Гарантийный срок: 24 месяца при пробеге не более 60000 км