Задвижка, встраиваемая

 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Предназначение: для манифольда высокого давления в сборе (дросселирование и глушение скважины)
Техническая характеристика:
Тип клапана: 3-1/8” 5К Шиберная задвижка с гидравлическим управлением.
Номинальный размер: 3-1/8” 5К
Концевые соединения и номинальные характеристики: 3-1/8” API 5K (RX35) фланцевые, с вкладышем из нержавеющей стали марки 316SS
Конструкция корпуса: Пожаробезопасная конструкция, болтовое крепление крышки, с наружным винтом и направляющей траверсой
Материал корпуса: Кованная углеродистая сталь AISI 4130/4140
Конструкция дроссельного узла: Задвижка однодискового типа, уплотнение из эластомера
Материал дроссельного узла: Шток из нержавеющей стали марки 17-4 и задвижка по стандарту ASTM A351 CF8M SS
Устройство управления задвижкой: Гидравлическая система
Штифты: Стандарт ASTM А193 сорт 2Н, оцинкованные
Гайки: Стандарт ASTM А194 сорт 2Н, оцинкованные
Условия эксплуатации: Кислотозащищённое исполнение
Расчетное давление: не менее 345 бар, не более 345,1 бар
Расчетная температура: от -29оС до + 121оС
Критерии проверки: Стандарт API 6А, PSL-3
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