Снегоход

	№
	Наименование 
	Количество 
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	Армейский снегоход 
Характеристики Показатели 
1. Двигатель Бензиновый, 4-х
тактный 
2. Количество цилиндров 3 
3. Объем двигателя Не менее
1040 см3 
4. Мощность двигателя Не менее 127 л.с. 
5. Количество мест 2 
6. Система охлаждения Жидкостная 
7. Стартер
Электрический 
8. Ход передней подвески Не менее 16 см 
9. Ход
задней подвески Не менее 22 см 
10. Гусеница (ширина х длина х
высота грунтозацепа), мм Не менее 500 х 3900 х 30 
11. Длина х ширина х высота, мм Не менее 3240 х 1150 х 1330 мм 
12. Колея лыж, мм Не менее 970 
13. Емкость топливного бака Не менее 44 л. 
14. Наличие приборов многофункционального
информационного дисплея: спидометр, тахометр, датчик
температуры воды, датчик уровня топлива, датчик температуры
двигателя 
15. Элементы защита днища, ветровое стекло не менее
580 мм, лебедка, зеркала заднего вида, подогрев пассажирских
рукояток, подогрев рукояток руля 
16. АКБ 2018 года выпуска,
приведенные в рабочее состояние 
17. Цвет Комбинированный
темных тонов 
18. Гарантия Не менее 18 месяцев или 1200
моточасов, что наступит раньше 
19. Год выпуска 2018 г. 
20.Страна происхождения Указывается поставщиком 
21. Завод изготовитель Указывается поставщиком 
22. Модель Указывается поставщиком 
23. Перечень комплектности водительского инструмента ЗИП согласно заводской комплектации
	6  шт 
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	Снегоход двухместный
Техническая характеристика. Наименование: Снегоход , новый, без пробега ; 
Год выпуска – не ранее 2017 года; 
Срок гарантии – 2 года; 
Габаритные размеры – длина не менее 3100мм, ширина – не менее 910, высота не менее – 1335; 
Масса не менее 310 кг; 
Тип двигателя от 2 до 4 – тактный, 2 цилиндровый; 
Мощность не менее 34 л.с.;
 Объем двигателя не менее 635 куб.см; 
Топливная система от 1 до 2 – карбюраторный тип;
 Система смазки – совместная с топливным; 
Охлаждение – воздушное;
Тормозной механизм – механический, дисковой; 
Максимальная скорость не менее – 55 км. ч; 
Тип передней подвески – эллиптическая рессора; 
Ход передней подвески – не менее 50; 
Тип задней подвески – независ. Пруж.- балансир.; 
Ход задней подвески – не менее 50; 
Варианты цвета – любой.
	1 шт 




