1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 1 для благоустройства территории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п)** |
| 1. | Ограждение | 2D высотой 4 м над грунтом (с панелями 2030х2500мм 2 шт. пруток 5/6 мм, столбами 60х60 мм высотой 5000мм и комплектом крепежа, калитка с врезным замком 1000х2000мм) |  | 108 п.м. |
| 2. | Ворота для мини-футбола | Возраст: 3 +  Материалы: металл  Технические характеристики  Ворота изготовлены в виде цельносварной металлической конструкции и окрашены порошковой эмалью в два слоя.  Для укрепления конструкции ворота имеют дополнительный каркас жесткости.  Ворота затянуты сеткой из синтетической веревки. |  | 1 компл. |
| 3. | Трибуна | Трибуна 2-х уровневая (секция) на 10 человек с навесом |  | 1 шт. |
| 4. | Информационный стенд | Информационный щит используется для предоставления информации для посетителей детской площадки о правилах поведения и эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования. |  | 1 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 2 для благоустройства территории по адресам Вешняковская д.9 к.1,2; Вешняковская д.27 к.1; Красный казанец д.17; Аллея Жемчуговой д.1 к.1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п)** |
| 1 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 4 шт. |
| 2 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 4 шт. |
| 3 | Карусель | Возраст: 5 +  Материалы: металл, ПНД  Технические характеристики  Удобные конструкции, не требующие дополнительной сборки.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Конструкции изготовлены из металлической трубы различного диаметра.  Металлические конструкции имеют двойную порошковую окраску.  Сиденья изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .  Все карусели имеют платформу, залитую удар гасящим слоем резины, необходимым для безопасности при эксплуатации.  На всех каруселях применён механизм вращения, состоящий из – металлического корпуса и вала с посаженными на него подшипниками. | Описание: Описание: Детская карусель "Ромашка" | 1 шт. |
| 4 | Качалка балансир |  |  | 2 шт. |
| 5 | Детский комплекс "Машинка" |  | Описание: Описание: https://www.top-dom.ru/product/katalog_2_kompleksy/1979/1.jpg | 1 шт. |
| 6 | Песочница | Возраст: 1 +  Материалы: дерево, металл  Технические характеристики  Удобные и простые для сборки конструкции.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.  Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску. | Описание: Описание: Песочница  "Теремок тип 1" | 1 шт. |
| 7 | Детский игровой комплекс |  | Описание: Описание: https://www.vegagroupp.ru/upload/iblock/a6c/a6cc4beeb41b4f300f3d3a39313703f1.jpg | 1 шт. |
| 8 | Качели цепные |  |  | 1 шт. |
| 9 | Урна |  |  | 22 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 3 для благоустройства территории по адресу: ул. Молдагуловой д.18 к.1,2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Ограждение | Газонное из металлической профильной трубы |  | 20 м2 |
| 2 | Столбик для ограды газонной | Из трубы профильной 40х40 мм, высота 1000мм |  | 21 шт. |
| 3 | Диван парковый | Материал: каркас-металл / сидение-дерево  Покрытие: металл-полимерное / морилка с лаком |  | 12 шт. |
| 4 | Урна | Материал: сталь  Покрытие: полимерное на основе серии термореактивных порошковых архитектурных красок. Нанесение – электростатическим методом с последующим оплавлением в термопечи. | Описание: Описание: http://mirbt.by/pics/items/Xu6YAYR8W1_b.jpg | 11 шт. |
| 5 | Качалка балансир |  |  | 1 шт. |
| 6 | Песочница | Возраст: 1 +  Материалы: дерево, металл  Технические характеристики  Удобные и простые для сборки конструкции.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.  Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску. | Описание: Описание: Песочница  "Теремок тип 1" | 1 шт. |
| 7 | Качели цепные двойные |  |  | 1 шт. |
| 8 | Качалка на пружине | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, влагостойкая фанера  Технические характеристики  Качалка имеет одно внутрипосадочное сиденье с удобными поручнями для безопасной эксплуатации  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Качалка имеет металлическую опорную платформу с 4 технологическими отверстиями для крепежа  Пружина качалки изготовлена из специальной пружинной стали  Все металлические конструкции качалки имеют двойную порошковую окраску | Описание: Описание: Качалка на пружине КНП-026 | 1 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 4 для благоустройства территории по адресу: ул. Вешняковская д.11 к.1,2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Ограждение | Газонное из металлической профильной трубы 20х20х1,5мм |  | 30 м2 |
| 2 | Столбик для ограды газонной | Из трубы профильной 40х40 мм, высота 1000мм |  | 31 шт. |
| 3 | Хоккейная коробка с ограждением 10х20 м. | Материал изготовления бортов: Стеклопластик |  | 1 компл. |
| 4 | Ворота для мини-футбола | Возраст: 3 +  Материалы: металл  Технические характеристики  Ворота изготовлены в виде цельносварной металлической конструкции и окрашены порошковой эмалью в два слоя.  Для укрепления конструкции ворота имеют дополнительный каркас жесткости.  Ворота затянуты сеткой из синтетической веревки. |  | 1 компл. |
| 5 | Стойки баскетбольные |  |  | 1 компл. |
| 6 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 4 шт. |
| 7 | Урна | Материал: сталь  Покрытие: полимерное на основе серии термореактивных порошковых архитектурных красок. Нанесение – электростатическим методом с последующим оплавлением в термопечи. | Описание: Описание: http://mirbt.by/pics/items/Xu6YAYR8W1_b.jpg | 4 шт. |
| 8 | Карусель | Возраст: 5 +  Материалы: металл, ПНД  Технические характеристики  Удобные конструкции, не требующие дополнительной сборки.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Конструкции изготовлены из металлической трубы различного диаметра.  Металлические конструкции имеют двойную порошковую окраску.  Сиденья изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .  Все карусели имеют платформу, залитую удар гасящим слоем резины, необходимым для безопасности при эксплуатации.  На всех каруселях применён механизм вращения, состоящий из – металлического корпуса и вала с посаженными на него подшипниками. | Описание: Описание: Детская карусель "Ромашка" | 1 шт. |
| 9 | Качалка балансир |  |  | 2 шт. |
| 10 | Домик детский | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, ПНД  Технические характеристики  Удобные при сборке конструкции.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.  Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску. | Описание: Описание: Детская беседка ДБ-001 | 1 шт. |
| 11 | Детский игровой домик |  | Описание: Описание: https://www.vegagroupp.ru/upload/iblock/230/23089edc6e73aa52e6c5cfcb7bbb75c3.jpg | 1 шт. |
| 12 | Песочница | Возраст: 1 +  Материалы: дерево  Технические характеристики  Удобные и простые для сборки конструкции.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.  Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску. | Описание: Описание: Песочница "Смайл тип 1" | 1 шт. |
| 13 | Песочный дворик |  | Описание: Описание: Descr | 1 шт. |
| 14 | Детский игровой комплекс |  | Описание: Описание: https://www.vegagroupp.ru/upload/iblock/a6c/a6cc4beeb41b4f300f3d3a39313703f1.jpg | 1 шт. |
| 15 | Качели цепные |  |  | 1 шт. |
| 16 | Качели двухместные без подвеса | Материал:  Стойки: металлическая труба 89 мм  Перекладина: стальная труба  Декоративные элементы: влагостойкая фанера  Покрытие:  Грунтовка, алкидная эмаль, устойчивая к воздействию окружающей среды, полимерно-порошковая краска со структурирующей добавкой "шагрень". | Описание: Описание: Качели двухместные "Стайл" | 1 шт. |
| 17 | Сиденья с подвесом для малышей | Комплект поставки:  1. Подвесное сиденье на цепях - 1 шт.  2. Крепежные элементы  3. Паспорт изделия со схемой монтажа  Материал:  Цепи: нержавеющая сталь диаметром 6 мм, поливинилхлоридная защита в местах хвата руками  Сидение: фанера влагостойкая | Описание: Описание: Сидение для качелей с подвесом для детей до 5 лет | 2 компл. |
| 18 | Качели цепные двойные |  |  | 2 шт. |
| 19 | Горка |  | Описание: Описание: ÐÐ¾ÑÐºÐ¸ | 1 шт. |
| 20 | Качалка на пружине | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, влагостойкая фанера  Технические характеристики  Качалка имеет одно внутрипосадочное сиденье с удобными поручнями для безопасной эксплуатации  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Качалка имеет металлическую опорную платформу с 4 технологическими отверстиями для крепежа  Пружина качалки изготовлена из специальной пружинной стали  Все металлические конструкции качалки имеют двойную порошковую окраску | Описание: Описание: Качалка на пружине КНП-027 | 3 шт. |
| 21 | Качалка на пружине | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, ПНД  Технические характеристики  Качалка имеет одно внутрипосадочное сиденье с удобными поручнями для безопасной эксплуатации  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Качалка имеет металлическую опорную платформу с 4 технологическими отверстиями для крепежа  Пружина качалки изготовлена из специальной пружинной стали  Все металлические конструкции качалки имеют двойную порошковую окраску  Сиденье качалки выполнено из высококачественного ПНД (полиэтилена низкого давления)  При изготовлении изделий из ПНД применяются специальные добавки, нейтрализующие статическое напряжение и стойкие к ультрафиолетовому излучению | Описание: Описание: Качалка на пружине КНП-006 | 2 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 5 для благоустройства территории по адресу: ул. Красный Казанец д.3 к.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Стойки | 60х60мм с заглушками и креплениями (4 шт.), h=3000 мм. |  | 30 шт. |
| 2 | Секция 2D | 2500х2030 мм., пруток 6 мм. |  | 31 шт. |
| 3 | Ворота для мини-футбола | Возраст: 3 +  Материалы: металл  Технические характеристики  Ворота изготовлены в виде цельносварной металлической конструкции и окрашены порошковой эмалью в два слоя.  Для укрепления конструкции ворота имеют дополнительный каркас жесткости.  Ворота затянуты сеткой из синтетической веревки. |  | 1 компл. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 6 для благоустройства территории по адресу: ул. Реутовская д.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Комплекс армейский | Комплекс состоит из сдвоенных брусьев для отжимания, трех перекладин для подтягиваний, трех шведских стенок и трех рукоходов. Крепеж всех элементов к опорным столбам осуществляется при помощи металлических хомутов. Конструкция спортивного снаряда для занятий воркаутом и ОФП, покрыта атмосферостойкой порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи. |  | 1 шт. |
| 2 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 12 шт. |
| 3 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 12 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 7 для благоустройства территории по адресу: ул. Реутовская д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Ограждение | Газонное из металлической профильной трубы 20х20х1,5мм |  | 111 п.м. |
| 2 | Столбик | для ограды газонной из трубы профильной 40х40 мм, высота 1000мм |  | 11 шт. |
| 3 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 17 шт. |
| 4 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 16 шт. |
| 5 | Качалка балансир |  |  | 1 шт. |
| 6 | Песочница /с нанесением 3D-рисунка/ |  |  | 1 шт. |
| 7 | Беседка /с нанесением 3D-рисунка/ |  |  | 1 шт. |
| 8 | Детский игровой комплекс  /с нанесением 3D-рисунка |  | Описание: Описание: https://www.vegagroupp.ru/upload/iblock/a6c/a6cc4beeb41b4f300f3d3a39313703f1.jpg | 1 шт. |
| 9 | Качели цепные двойные |  |  | 1 шт. |
| 10 | Качалка на пружине | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, ПНД  Технические характеристики  Качалка имеет одно внутрипосадочное сиденье с удобными поручнями для безопасной эксплуатации  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Качалка имеет металлическую опорную платформу с 4 технологическими отверстиями для крепежа  Пружина качалки изготовлена из специальной пружинной стали  Все металлические конструкции качалки имеют двойную порошковую окраску  Сиденье качалки выполнено из высококачественного ПНД (полиэтилена низкого давления)  При изготовлении изделий из ПНД применяются специальные добавки, нейтрализующие статическое напряжение и стойкие к ультрафиолетовому излучению | Описание: Описание: Качалка на пружине КНП-009 | 1 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 8 для благоустройства территории по адресу: ул. Реутовская д.2 к.1; ул. Старый гай д.1 к.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Парковочный столбик 76 мм | Технические характеристики:  Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм  Размер трубы: Ø76х1.5 мм  Покрытие: цинковый порошковый грунт + порошковая краска  Цвет: серебристый металлик (RAL 9022/2) | Описание: Описание: Столбик парковочный бетонируемый СЭБ-76.000 СБ | 40 шт. |
| 2 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 4 шт. |
| 3 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 4 шт. |
| 4 | Качалка балансир |  |  | 1 шт. |
| 5 | Песочница /с нанесением 3D-рисунка/ |  |  | 1 шт. |
| 6 | Детский игровой комплекс  /с нанесением 3D-рисунка на двух комплексах/ |  | Описание: Описание: https://www.vegagroupp.ru/upload/iblock/a6c/a6cc4beeb41b4f300f3d3a39313703f1.jpg | 1 шт. |
| 7 | Качели цепные двойные |  |  | 1 шт. |
| 8 | Качалка на пружине /с нанесением 3D-рисунка на двух комплексах/ | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, влагостойкая фанера  Технические характеристики  Качалка имеет одно внутрипосадочное сиденье с удобными поручнями для безопасной эксплуатации  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Качалка имеет металлическую опорную платформу с 4 технологическими отверстиями для крепежа  Пружина качалки изготовлена из специальной пружинной стали  Все металлические конструкции качалки имеют двойную порошковую окраску | Описание: Описание: http://happymaf.ru/wp-content/uploads/2016/04/019-3003-300x300.jpg | 2 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 9 для благоустройства территории по адресу: ул. Старый гай д.1 к.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Ограждение | Газонное из металлической профильной трубы |  | 41 м2 |
| 2 | Столбик | Для ограды газонной из трубы профильной, высота 1000мм |  | 42 шт. |
| 3 | Гимнастический комплекс №1 | Комплекс состоит из брусьев для отжиманий, двух перекладин для подтягивания на одной из которых закреплены гимнастические кольца, шведской стенки, двух рукоходов, наклонной лавки для пресса и горизонтальной лавки для пресса. Крепеж всех элементов к опорным столбам осуществляется при помощи металлических хомутов.  Конструкция спортивного снаряда для занятий воркаутом, покрыта атмосферостойкой порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи. |  | 1 шт. |
| 4 | Гимнастический комплекс №2 | Комплекс состоит из шести перекладин для подтягиваний, одной перекладины с узким обратным хватом, шведской стенки, сдвоенных параллельных брусьев и укороченного рукохода «змейка». Крепеж всех элементов к опорным столбам осуществляется при помощи металлических хомутов.  Конструкция спортивного снаряда для занятий воркаутом, покрыта атмосферостойкой порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи. |  | 1 шт. |
| 5 | Гимнастический комплекс №3 | Комплекс состоит из брусьев для отжиманий, пяти перекладин для подтягивания и отжиманий, одной перекладины с узким обратным хватом + широкий хват, шведской стенки, наклонной лавки для пресса и тренажера «Брусья - пресс». Крепеж всех элементов к опорным столбам осуществляется при помощи металлических хомутов.  Конструкция спортивного снаряда для занятий воркаутом, покрыта атмосферостойкой порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи. |  | 1 шт. |
| 6 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 20 шт. |
| 7 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 17 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 10 для благоустройства территории по адресу: ул. Реутовская д.8 к.1,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Ограждение | Газонное из металлической профильной трубы |  | 110 м2 |
| 2 | Столбик | Для ограды газонной из трубы профильной, высота 1000м |  | 12 шт. |
| 3 | Устройство хоккейной коробки ограждением  10х20м | Материал изготовления бортов: Стеклопластик |  | 1 компл. |
| 4 | Ворота для мини-футбола | Возраст: 3 +  Материалы: металл  Технические характеристики  Ворота изготовлены в виде цельносварной металлической конструкции и окрашены порошковой эмалью в два слоя.  Для укрепления конструкции ворота имеют дополнительный каркас жесткости.  Ворота затянуты сеткой из синтетической веревки. |  | 1 компл. |
| 5 | Хоккейные ворота | Ворота для игры в хоккей с рамой из прочной оцинкованной стали, тяжелый вес корпуса для лучшей устойчивости и сеть обеспечат высокое качество и отличную игру!  Материал: оцинкованная сталь. | Описание: Описание: T_PRODUCT_IMAGE | 2 компл. |
| 6 | Информационный стенд | Технические характеристики  Информационный щит используется для предоставления информации для посетителей детской площадки о правилах поведения и эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования. |  | 1 шт. |
| 7 | Горизонтальный жим лежа | Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены. В комплект входят 8 прорезиненных дисков по 20 кг. | Описание: Описание: МВ 7.19 Горизонтальный жим лежа от RussSport | 1 шт. |
| 8 | Лыжный ход с переменной нагрузкой | Несущая конструкция изготовлена из профиля.  Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 1) Цинковая грунтовка. 2) Слой порошковой краски.  Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты исполнения с использованием зеленого и желтого цветов.  Нагрузка меняется путем перемещения дисков по направляющей.  Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный.  Диски «Стандарт» с посадочным диаметром 50 мм с прорезиненной втулкой для бесшумного использования.  Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.  На узлы вращения установлены подшипники. | Описание: Описание: MBbarbell 7.11.2 Лыжный ход с переменной нагрузкой от RussSport | 1 шт. |
| 9 | Приседания | Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. Для предотвращения травм спортсменов концы профиля заварены. В комплект входят 8 прорезиненных дисков по 20 кг. | Описание: Описание: МВ 7.16 Приседания купить с доставкой | 1 шт. |
| 10 | Становая тяга | Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены. В комплект входят 8 прорезиненных дисков по 25 кг. | Описание: Описание: МВ 7.17 Становая тяга для здорового образа жизни | 1 шт. |
| 11 | Бицепс-трицепс | Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены. В комплект входят 10 прорезиненных дисков по 5 кг. | Описание: Описание: МВ 7.21 Бицепс-трицепс от надёжного поставщика | 1 шт. |
| 12 | Трицепс | Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены. В комплект входят 8 прорезиненных дисков по 10 кг. | Описание: Описание: МВ 7.20 Трицепс от надёжного поставщика | 1 шт. |
| 13 | Бицепс | Тренажер предназначен для развития бицепсов. Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его в уличных условиях круглогодично. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены. Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. В комплект входят 10 прорезиненных дисков по 5 кг. | Описание: Описание: МВ 7.28 Бицепс ― MB Barbell тренажеры официальный сайт в Петербурге | 1 шт. |
| 14 | Жим вверх | Уличный тренажер с изменяемым весом нагрузки (до 120 кг.). Предназначен для развития мышц груди, рук и плеч. Рабочее место обеспечивает проработку нескольких групп мышц. Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его круглогодично.  Несущая конструкция — профиль прямоугольного сечения. Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены. В комплект входят 8 прорезиненных дисков по 15 кг. | Описание: Описание: Уличный тренажер МВ 7.18 Жим вверх | 1 шт. |
| 15 | Тренажер Разведение ног с переменной нагрузкой | Разведение ног с изменяемой нагрузкой. Тренажер предназначен для создания кардионагрузки, разминки, развития мышц ног. Упражнение: 1. Разведение ног.  Диски: 10 шт по 5 кг (50 кг).  Несущая конструкция изготовлена из профиля.  Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 1) Цинковая грунтовка. 2) Слой порошковой краски.  Нагрузка меняется путем перемещения дисков по направляющим.  Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный.  Диски «Стандарт» с посадочным диаметром 50 мм с прорезиненной втулкой для бесшумного использования.  Для предотвращения травм спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.  На узлы вращения установлены подшипники | Описание: Описание: MBbarbell 7.22.2 Тренажер Разведение ног с переменной нагрузкой от RussSport | 1 шт. |
| 16 | Диван парковый | Материал: каркас-металл / сидение-дерево  Покрытие: металл-полимерное / морилка с лаком |  | 18 шт. |
| 17 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 14 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 11 для благоустройства территории по адресу: ул. Старый Гай д.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Ограждение 2D | Высотой 4 м над грунтом (с панелями 2030х2500мм 2 шт. пруток 5/6 мм, столбами 60х60 мм высотой 5000мм и комплектом крепежа, калитка с врезным замком 1000х2000мм) |  | 33 п.м. |
| 2 | Ворота для мини-футбола | Возраст: 3 +  Материалы: металл  Технические характеристики  Ворота изготовлены в виде цельносварной металлической конструкции и окрашены порошковой эмалью в два слоя.  Для укрепления конструкции ворота имеют дополнительный каркас жесткости.  Ворота затянуты сеткой из синтетической веревки. |  | 1 компл. |
| 3 | Информационный стенд | Технические характеристики  Информационный щит используется для предоставления информации для посетителей детской площадки о правилах поведения и эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования. |  | 1 шт. |
| 4 | Стойки волейбольные (2 шт.), с сеткой | Игровая зона: 18 x 11 м  Возраст: 7 +  Материалы: металл | Описание: Описание: Комплект "Волейбол" | 1 компл. |
| 5 | Скамья- диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы.  Сиденье и спинка лавочки выполнено из пластиковой антивандальной рейки.  Металлическая конструкция окрашена порошковой эмалью с предварительным обезжириванием. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Беседа" | 4 шт. |
| 6 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 3 шт. |

1. **Состав детского игрового комплекса для детской площадки № 12 для благоустройства территории по адресу: ул. Старый Гай д.1 к. 3,4,5.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Визуализация** | **Кол-во (Шт./м.п/м2)** |
| 1 | Качели цепные | Возраст: 5 +  Технические характеристики  Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.  Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску. | Описание: Описание: Качели "Гнездо" тип-2 | 2 шт. |
| 2 | Детский городок с сетчатой страховкой |  | Описание: Описание: C:\Users\usersgbu\Downloads\2017-12-18-PHOTO-00000360.jpg | 1 шт. |
| 3 | Арка кованная | Материалы:  Каркас - металл,  Окрас - цвет черный. | Описание: Описание: садовые арки, перголы для цветов, пергола кованная, арки садовые металлические, арка для цветов кованная, шпалеры для цветов, садовые арки цена, садовые перголы цена, садовые арки на заказ | 1 шт. |
| 4 | Декоративный мяч d 2 м | Основа мяча должна быть выполнена из металла, обшита пластиковым материалом  Внешнее покрытие мяча – газонная трава, искусственная, цветные и искусственные растения |  | 1 шт. |
| 5 | Декоративный мяч d 2,5 м | Основа мяча должна быть выполнена из металла, обшита пластиковым материалом  Внешнее покрытие мяча – газонная трава, искусственная, цветные и искусственные растения |  | 1 шт. |
| 6 | Декоративный мяч d 3 м | Основа мяча должна быть выполнена из металла, обшита пластиковым материалом  Внешнее покрытие мяча – газонная трава, искусственная, цветные и искусственные растения |  | 1 шт. |
| 7 | 3D элемент № 1 для детской площадки | Масса: от 110 до 160 кг  малые архитектурные формы из  EPDM-гранулята для детских игровых площадок  ЛЬВЁНОК, ГУСЕНИЦА, УЛИТКА, СВИНКА | Описание: Описание: РЕПТИЛИЯОписание: Описание: ЛЬВЁНОКОписание: Описание: УЛИТКАОписание: Описание: СВИНКА | 4 шт. |
| 8 | 3D элемент № 2 для детской площадки | Масса: от 160 до 250 кг  малые архитектурные формы из  EPDM-гранулята для детских игровых площадок  ЧЕРЕПАШКА, КОРОВКА, ПЧЁЛКА | Описание: Описание: КОРОВКАОписание: Описание: ПЧЁЛКА | 3 шт. |
| 9 | 3D элемент № 3 для детской площадки | Масса: от 160 до 250 кг  малые архитектурные формы из  EPDM-гранулята для детских игровых площадок  КОТИК | Описание: Описание: MIDI | 1 шт. |
| 10 | Диван парковый | Технические характеристики  Каркас лавочки изготовлен из профильной металлической трубы  С боковых сторон имеются декоративные вставки из кованых элементов.  Сиденье и спинка выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником.  Металлическая конструкция окрашена в два слоя с предварительным обезжириванием и огрунтовкой.  Пластиковая рейка не требует окраски, не подвержена гниению и расслоению. | Описание: Описание: Лавочка Уличная "Василиса" | 37 шт. |
| 11 | Урна | Технические характеристики  Урна изготовлена из листового металла, в верхней части имеет металлическое обрамление  Урна окрашена порошковой эмалью с предварительной огрунтовкой. | Описание: Описание: Урна для двора УД-002 | 34 шт. |
| 12 | Карусель | Возраст: 5 +  Материалы: металл, ПНД  Технические характеристики  Удобные конструкции, не требующие дополнительной сборки.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Конструкции изготовлены из металлической трубы различного диаметра.  Металлические конструкции имеют двойную порошковую окраску.  Сиденья изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .  Все карусели имеют платформу, залитую удар гасящим слоем резины, необходимым для безопасности при эксплуатации.  На всех каруселях применён механизм вращения, состоящий из – металлического корпуса и вала с посаженными на него подшипниками. | Описание: Описание: Детская карусель "Ромашка" | 2 шт. |
| 13 | Качалка балансир |  |  | 3 шт. |
| 14 | Песочница /с нанесением 3D-рисунка/на двух | Возраст: 1 +  Материалы: дерево, металл  Технические характеристики  Удобные и простые для сборки конструкции.  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.  Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску. | Описание: Описание: Песочница  "Теремок тип 1" | 2 шт. |
| 15 | Детский игровой комплекс  /с нанесением 3D-рисунка/ | Высота горки/мм: 900, 1200, 1500 | Описание: Описание: http://happymaf.ru/wp-content/uploads/2016/04/008-800-3-300x300.jpg | 2 шт. |
| 16 | Качалка на пружине /с нанесением 3D-рисунка/на трех | Возраст: 2 - 7  Материалы: металл, влагостойкая фанера  Технические характеристики  Качалка имеет одно внутрипосадочное сиденье с удобными поручнями для безопасной эксплуатации  Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.  Качалка имеет металлическую опорную платформу с 4 технологическими отверстиями для крепежа  Пружина качалки изготовлена из специальной пружинной стали  Все металлические конструкции качалки имеют двойную порошковую окраску | Описание: Описание: Качалка на пружине КНП-022 | 4 шт. |