1. Наименование товара. Станок контактной сварки сетки. 
2. Назначение: для контактной многоэлектронной точечной сварки сеток шириной не менее 2000 мм из оцинкованной проволоки круглого сечения диаметром до 6 мм.
 3. Комплект поставки: машина многоэлектродная, шт. - 1; устройство разматывающее поперечного прута с бухты, шт. - 1; шкаф управления, шт. - 1; пульт управления, шт. - 1; ЗИП, к-т - 1; документация по эксплуатации, к-т - 1. 
4. Технические характеристики: ширина свариваемой сетки, мм - не менее 2000; диаметр свариваемой сетки, мм - от 2 до 6; размер ячейки, мм - от 50х50 до 200х200; подача поперечных проволок - с бухты; подача продольных проволок - с бухты; материал проволок - низкоуглеродистая сталь, оцинкованная, нержавеющая режим работы станка – автоматический
 5. Требования, предъявляемые к товару: Не ранее 2018 года выпуска. Установка оборудования . Наличие эксплуатационно-технической документации на русском языке.
 6. Гарантийные обязательства: Гарантий срок эксплуатации не менее 18 месяцев со дня подписания актов приемки.
