1) Камень горелочный. Горелочный камень к форсункам печи В-201 в комлекте с строительным раствором типа CEMENT WET(MORTAR)25кг/ Тип горелки LN PFFG изг-ль John Zink International Проектный № John Zink:В68187 по заказу Foster Wheeler Italiana 2BE0022AP IT 010, 2 комплекта левых и 2 комплекта правых всего 4 комплекта. Раствор CEMENT WET(MORTAR)25кг
Горелочный камень левый (2шт) для горелки модели LN-PFFG Номер John Zink: SP103149-0005
Горелочный камень правый (2шт) для горелки модели LN-PFFG Номер John Zink: SP103149-0006
CEMENT WET (MORTAR) 25КГ
Необходимо: 4 шт.

2) Лента огнеупорная. Лента керамическая 60х5  Размеры: толщина – 5 мм, ширина 60 мм.  Состав: Al2O3 – до 40-50% масс., SiO2 – 50-60%масс.  Рабочая температура не ниже: 1260°С  Исполнение: Лента, плетенная шнуром из керамического волокна, усиленная шнуром из стекловолокна.
Необходимо:  50 метров.

3) Лента огнеупорная. Лента керамическая 1000х5 Размеры: толщина – 5 мм, ширина 1000 мм. Состав: Al2O3 – до 40-50% масс., SiO2 – 50-60%масс. Рабочая температура: не ниже 1260°С Исполнение: Лента, плетенная шнуром из керамического волокна, усиленная шнуром из стекловолокна.
Необходимо:  40 метров.

4) Лента огнеупорная. Лента керамическая 610х25 Размеры: толщина – 25 мм, ширина 610 мм, плотность = 128 кг/м3. Состав: Al2O3 – до 40-50% масс., SiO2 – 50-60%масс. Рабочая температура: не ниже 1260°С Исполнение: Лента, плетенная шнуром из керамического волокна, усиленная шнуром из стекловолокна.
Необходимо: 50 метров.
