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1. Наименование, количество поставляемого товара:

	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Количество 
поставляемого товара

	1.
	Автогидроподъемник
	шт.
	1



2. Место доставки товара: Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 2а.
	1.
	Технические характеристики автогидроподъемника

	1.1.
	Тип подъемника - гидравлический 
	соответствие

	1.2.
	Стреловое оборудование – стрела трехколенчатая
	соответствие

	1.3.
	Максимальная грузоподъемность люльки, кг
	не менее 250

	1.4.
	Рабочая высота подъема, м
	не менее 22

	1.5.
	Максимальный вылет стрелы, м 
	не менее 9,5

	1.6.
	Угол вращения поворотной части, градус
	не менее 360

	1.7.
	Время подъема люльки на максимальную высоту, с
	не более 200

	1.8.
	Полная масса подъемника, кг
	не менее 8000

	1.9.

	1.9.1
	Длина, мм
	не менее 1200

	1.9.2.
	Ширина, мм
	не менее 900

	1.9.3.
	Глубина, мм
	не менее 1000

	1.10
	Наличие электроизоляции люльки
	соответствие

	1.11.
	Расположение люльки в транспортном положении - заднее 
	соответствие 

	1.12
	Допускаемое рабочее напряжение при работе автогидроподъемника, В
	не менее 1000

	1.13.
	Способ управления выносными опорами - гидравлический
	соответствие 

	1.14.
	Способ управления стрелой - электрогидравлический
	соответствие 

	1.15
	Кабина - однорядная без спального места
	соответствие 

	1.16
	Количество мест в кабине, 2 чел. (с водителем)
	соответствие 

	1.17
	Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч
	не менее 50

	2.

	2.1
	Длина, мм
	не менее  7500

	2.2
	Ширина, мм
	не менее  2302

	2.3
	Высота, мм
	не менее 3750

	3.

	3.1
	Наличие места управления механизмами, расположенными на поворотной части подъемника – пульт нижний на поворотной раме и пульт верхний в люльке
	соответствие 

	3.2
	Наличие места управления выносными опорами - пульт управления выносными опорами
	соответствие 

	3.3
	Наличие инструментального ящика
	соответствие 

	3.4
	Наличие проблескового маячка желтого цвета 
	соответствие 

	4.

	4.1

	4.1.1.
	Длина, мм
	не менее 6430

	4.1.2.
	Ширина, мм
	не менее 2340

	4.1.3.
	Высота, мм
	не менее 2520

	4.2.
	Колесная база, мм
	не менее 3770

	4.3.
	Дорожный просвет, мм
	не менее 265

	4.4.
	Колесная формула, 
	4х4

	4.5.
	Задний мост с двухскатными колесами
	соответствие

	4.6.
	Передняя подвеска – зависимая рессорная 
	соответствие

	4.7.
	Задняя подвеска - рессорная
	соответствие

	4.8.
	Шина 8.25 R20
	соответствие 

	5.

	5.1.
	Тип: дизельный, четырехтактный
	соответствие 

	5.2
	Мощность, л.с. 
	не менее 136

	5.3
	Расположение цилиндров 
	рядное

	5.4
	Число цилиндров
	не менее 4

	5.5.
	Рабочий объем двигателя, л
	не менее 4

	5.6.
	Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин
	не менее 2300

	5.7.
	Максимальный крутящий момент, Н.м 
	не менее 490

	5.8.
	Экологический класс 
не ниже Евро-5 
	соответствие
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