|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Характеристика товара** |
| 1 | Нож для раскроя кожи | шт. | 10 | материал лезвия | сталь/рапид |  |
| длина | в пределах диапазона | не менее 150 мм и не более 200 мм |
| ширина | должна быть | не менее 15 мм |
| 2 | Пресс универсальный для установки фурнитуры | шт. | 2 | переходник для пресса под насадку обтяжки пуговиц | должно быть | D — 1 |
| марка пресса | ТЕР-2 |  |
| материал корпуса | алюминий |  |
| предназначен | для установки кнопок для одежды, блочек, люверов, хольнитенов, джинсовых пуговиц, прбивки отверстий, а так же для обтяжки пуговиц |  |
| ручка | резиновая |  |
| пресс с ручным управлением без стола | должен быть |  |
| вес пресса | должен быть | не более 2,5 кг |
| 3 | Ножницы для кожи | шт. | 10 | предназначение | для резки кожи |  |
| материал лезвия | инструментальная сталь |  |
| материал ручки | прорезиненная |  |
| длина ножниц | должна быть | не менее 190 мм |
| упаковка | должна быть | чехол |
| 4 | Сликер | шт. | 5 | длина | должна быть | не более 200 мм |
| материал | дерево |  |
| упаковка | должна быть |  |
| 5 | Воск для кожи | шт | 5 | упаковка | картон |  |
| цвет | белый,безцветный |  |
| длина | должна быть | не менее 200 мм |
| ширина | должна быть | не менее 50 мм |
| ширина | должна быть | не менее 50 мм |
| рафинированный | должен быть |  |
| вес | должен быть | не менее 20 гр |
| 6 | Пробойник по коже | шт | 5 | сечение | должно быть | круглое |
| диаметры пробойников | должен быть | 4 мм |
| количество в упаковке | должно быть | не менее 10 шт. |
| упаковка | должна быть |  |
| 7 | Станок универсальный для установки фурнитуры | шт. | 5 | переходник для пресса под насадку обтяжки пуговиц | должно быть | D — 1 |
| марка пресса | ТЕР-2 |  |
| материал корпуса | алюминий |  |
| предназначен | для установки кнопок для одежды, блочек, люверов, хольнитенов, джинсовых пуговиц, прбивки отверстий, а так же для обтяжки пуговиц |  |
| ручка | резиновая |  |
| пресс с ручным управлением без стола | должен быть |  |
| вес пресса | должен быть | не более 2,5 кг |
| 8 | Инструмент для выбора фаски под шов | шт | 2 | материал | нержавеющая сталь |  |
| U — образный | должен быть | не менее 4 шт. |
| V — образный | должен быть | не менее 4 шт. |
| длина инструмента | должна быть | не менее 150 мм |
| размер фаски | в пределах диапазона | не менее 0,8 мм и не более 2 мм |
| 9 | Доска для резки кожи | шт. | 1 | размер | должен быть | А 3 |
| материал | полипропилен |  |
| упаковка | должна быть |  |
| 10 | Пробойник по коже | упаковка | 3 | сечение | должно быть | круглое |
| диаметры пробойников | в пределах диапазона | не менее 1 мм и не более 10 мм |
| количество в упаковке | должно быть | не менее 10 шт. |
| упаковка | должна быть |  |
| 11 | Пробойник по коже | набор. | 3 | сечение | должно быть | овальное |
| диаметры пробойников | в пределах диапазона | не менее 1 мм и не более 10 мм |
| количество в упаковке | должно быть | не менее 10 шт. |
| 12 | Штамп для карвинга | упаковка | 3 | длина инструмента | должна быть | не более 111 мм |
| количество в упаковке | должно быть | не менее 20 шт. |
| упаковка | должна быть |  |
| материал | сталь |  |
| форма штампов | по согласованию с заказчиком |  |
| 13 | Дырокол по коже | шт. | 3 | материал корпуса | никелированный |  |
| материал ручки | резиновая |  |
| конструкция | усиленная |  |
| револьверная головка | должна быть |  |
| диаметр пробойников | в пределах диапазона | не менее 2 мм и не более 5 мм |
| 14 | Шило скорняжное швейное | шт. | 5 | материал ручки | дерево |  |
| сменных жал | должно быть | не менее 2 шт. |
| материал жала | сталь |  |
| 15 | Разметчик стежков со сменными насадками | шт. | 2 | материал инструмента | сталь |  |
| шаг | должен быть | 5 мм |
| размер зуба | должен быть | 3 мм на 1,5 мм |
| количество зубьев | в пределах диапазона | не менее 2 и не более 6 |
| 16 | Рубанок для истончения края кожи | шт. | 3 | предназначение | для истончения кромки кожи |  |
| длина рубанка | должна быть | не менее 150 мм |
| длина лезвия | должна быть | не менее 26 мм |
| ширина лезвия | должна быть | не менее 22 мм |
| материал рубанка | металл |  |
| 17 | Лезвие для рубанка для истончения края кожи | шт. | 3 | длина лезвия | должна быть | 26 мм |
| ширина лезвия | должна быть | 22 мм |
| 18 | Набор для установки кнопок и заклепок | шт. | 2 | в комплекте | должно быть | не менее 11 шт. |
| инструмент | ручной |  |
| материал | сталь |  |
| размер инструмента | по согласованию с заказчиком |  |
| 19 | Тампон для кожи окрашивания | шт. | 10 | материал | ручка металлическая |  |
| вес | шерстяные |  |
| упаковка | должна быть |  |
| длина ручки | должна быть | не менее 100 мм |
| 20 | Лекало для формирования краев изделия | шт. | 10 | количество в упаковке | должно быть | не менее 6 шт. |
| материал | пластик |  |
| упаковка | должна быть |  |
| 21 | Краска для уреза кожи | шт | 5 | емкость | стеклянная |  |
| вес | должен быть | не менее 100 гр |
| количество в упаковке | должно быть | не менее 6 шт. |
| цвет | коричневая, черная |  |
| состав краски | полиуретан |  |
| 22 | Кожа ЮФТЬ | Дм. | 3000 | толщина | в пределах диапазона | не менее 2 мм и не более 2,5 мм |
| площадь | должна быть | не менее 160 дм2 |
| цвет | коричневая, черная, синяя, оранжевая, красная, коричневая ( по согласованию с Заказчиком) |  |
| часть кожи | пола |  |