Технические характеристики
	Длина пути
	Не ограничено 

	Грузоподъемность 
	Не менее 225  и не более 250 кг

	Скорость подъема (перемещения)
	От 0,10 до 0,15 м/с

	Привод 
	Электромеханический, фрикционный, зубчатая рейка

	Электропитание 
	220 В, 50 Гц

	Мощность 
	Не менее 500 и не более 650 Вт

	Цепь управления
	24В, 13 Ампер

	Угол подъема 
	От 0о до 47 о 

	Траектория 
	Сложная, с поворотами

	Рабочий диапазон температур
	-20 о +40 о С

	Сторона установки на лестничном марше
	Любая 

	Складывание/раскладывание поручней и платформы

	Автоматическое 


Внутренний пульт управления на гибком кабеле, ключ блокировки;  продолжительность работы: не менее 2 ч при полной зарядке; подзарядка аккумуляторов производится автоматически на посадочных площадках; верхние и нижние концевые выключатели, датчики препятствия фартуков и снизу платформы, аварийный стоп; механический аварийный тормоз; возможность ручного перемещения грузонесущего устройства в случае разрядки аккумуляторов. 
Габаритные размеры 
	Ширина платформы
	Не более 800 мм

	Длина платформы 
	1000/1250 мм

	Минимальная ширина в сложенном виде
	Не менее 300 мм и не более 380 мм

	Максимальная ширина в разложенном виде 
	Не более 1100 мм

	Минимальная ширина лестничного марша 
	1200мм /1300 мм



Качественные характеристики
Подъёмное устройство для перемещения инвалидов в креслах-колясках используется как внутри, так и снаружи зданий. Оснащено надёжным крепёжным устройством для коляски и ремнём безопасности для пассажира, регулируемым по длине. Конструкция подъемника разборная, требующая мало места для хранения. Управление лестничным гусеничным подъёмным устройством осуществляется одним сопровождающим лицом. Лестничное гусеничное подъёмное устройство (в комплекте с платформой) подходит к большинству кресел-колясок. Подъёмное устройство на горизонтальных участках вне лестницы  перемещается посредством качения на роликах, без включения мотора и расхода заряда аккумуляторных батарей. 
Складной механизм должен позволять быстро и очень компактно сложить основные элементы универсального порта и легко транспортировать его не отсоединяя от стойки ступенькохода. Наличие функции «умный шаг» для простого и удобного управления. Должен  подходить для узких детских  инвалидных колясок. Скорость движения должна индивидуально регулироваться, приспосабливаясь к различным ситуациям при подъеме и спуске.
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
 * поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать нормам, допускаемым Системой ГОСТ РФ, сертификатом качества (удостоверения качества) и нормативно-технической документации применительно к товару.
Продукция должна быть сертифицирована и отвечать требованиям ПБ 10-403-01, ГОСТ Р 55556-2013. 
1. Количество товара: 2 штуки

