УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	Управляемый коммутатор в количестве 9 шт.

	Основные характеристики
	Тип
	Управляемый
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Уровень коммутатора
	Не менее Layer 2
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Высота
	1U
	ГОСТ 28601.1-90
	Соответствие

	
	Исполнение
	Стоечное для установки в стандартные серверные шкафы 19” (глубина шкафа до 650 мм)
	ГОСТ 28601.3-90
	Соответствие

	
	Количество портов RJ45
	не менее 24
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Пропускная способность
	Не менее 52 Гбит/с
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение 

	
	Буфер
	Не менее 1.5 Мб
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение 

	
	Процессор с частотой
	не менее 400 МГц
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Память
	SDRAM или DDR SDRAM не менее 256 Мб
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Память flash
	не менее 64 Мб
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Индикация
	Fault, Link, ACT, Power, PoE+
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	Интерфейс, разъемы и выходы
	RJ-45 10/100/1000 Мбит/с
	Не менее 12 портов
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	RJ-45 10/100/1000 Мбит/с PoE+
	Не менее 12 портов
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Гигабитный SFP 100/1000 Мбит/с
	Не менее 2 портов
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Управление
	Веб-интерфейс, HTTPS (HTTP over Secure Socket Layer), HTTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), SSL (Secure Sockets Layer)
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	Сетевые характеристики
	Зеркалирование портов
	Поддерживается
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Соответствие стандартам
	802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3af (PoE), 802.3at (PoE Plus), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3i (10BASE-T), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet)
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	IGMP (Multicast)
	Поддерживается
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	MAC Address Table
	Не менее 8000 адресов
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Поддержка Port Trunking, IEEE 802.3ad
	Не менее 4 транков
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	QoS
	Поддерживается, IEEE 802.1p
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Ethernet OAM
	Поддерживается, LLDP-MED
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Поддержка VLAN, IEEE 802.1Q
	не менее 256 
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Поддержка VLAN ID, IEEE 802.1Q
	не менее 4093 
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Jumbo Frame
	Поддерживается
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	DHCP-сервер
	Есть
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	Питание
	Питание
	От электросети 230В
	ГОСТ 29322-2014
	Указывается конкретное значение или Диапазонное значение в соответствии с документацией производителя

	
	PoE
	Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE)
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Максимальная мощность на 1 порт PoE
	Не менее 30 Вт
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Суммарная мощность PoE
	Не менее 185 Вт
	Нормативный документ отсутствует
	Указывается конкретное значение

	
	Блок питания
	Встроенный
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	Безопасность
	Брандмауэр (Firewall)
	Защита от ARP атак, Защита от атак BDPU
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Access Control List
	Поддерживается
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	
	Аутентификация пользователя в сети
	Port Based Network Access Control, RADIUS
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие

	Комплект поставки и опции
	Комплект поставки
	CD-диск, крепеж для установки в стойку и крепления на стену, Руководство пользователя
	Нормативный документ отсутствует
	Соответствие


