№ п/п Технические параметры Значение параметра
1 Размер экрана (Ш х В) 7488 mm х 4032 mm Требуется
2 Шаг пикселя, 6 мм Требуется
3 Конфигурация пикселя, SMD3528 Требуется
4 Размер кабинета, (Ш х В х Т), 576 мм х 576 мм х 70 мм Требуется
5 Вес кабинета, кг Не более 7
6 Модуль, kinglight and MBI5124 Требуется
7 Размер модуля, (Ш х В) 192 мм х192 мм Требуется
8 Материал корпуса кабинета, die-casting aluminum Требуется
9 Наличие на корпусе кабинета одной ручки для переноски и четырех ручек для монтажа Требуется
10 Яркость, кд/м2 Не менее 1000
11 Сканирование 1/16 Требуется
12 Контрастность Не менее 1000:1
13 Частота обновления Не менее 3000
14 Угол обзора (вертикаль х горизонталь), градусов Не менее 120 х 120
15 Питание кабинета - 220В - 240В Требуется
16 Потребляемая мощность кабинета, Вт Не более 130
17 Количество кабинетов, 91 шт. Требуется
18 Таль цепная, ручная, грузоподъемность 1 т, длина цепи 9 м Требуется
19 Количество талей, 2 шт. Требуется
20 Конструктив для подвеса экрана Т
