	Наименование и краткая характеристика
	Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 190 А/ч, свинцовокислотный

	Дополнительная характеристика:
	

	Количество
	30


	Единица измерения
	Штука 


	Условия поставки
	DDP 

	Срок поставки
	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней 


	Место поставки
	КАЗАХСТАН, г. Астана



1. Аккумуляторы предназначены для пуска двигателей и питания электрического оборудования на автотракторной технике (для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов, тракторов и специальной техники). 
2. 2. Характеристика аккумуляторов: 
1) свинцово-кислотные, стартерные; 
2) залитые электролитом и заряженные;
 3) работоспособность при температурах окружающей среды от -40С до +60С;
4) материал корпуса – полипропилен; 
5) напряжение - 12В;
 6) полярность прямая или обратная;
 7) клеммы для аккумуляторов марки 6СТ-60АПЗ - под конус;
 8) год выпуска - 2018 г.

[bookmark: _GoBack]Наименование - 6СТ-75АПЗ Длина - не более 278 (мм) Ширина - не более 175 (мм) Высота - не более 190 (мм) Масса АКБ с электролитом - не менее 17 - 19 (кг) Ток холодной прокрутки, А (EN) - не менее 650 

