|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Затвор, поворотный, дисковый, для реактора масляного трансформатора |
| Дополнительная характеристика | Затвор дисковый поворотный с пневматическим приводом |
| Количество | 20 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Южно-Казахстанская область, Созакский р-он, поселок Таукент, ЦАПБ |
| Условия поставки | DDP |

**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Дисковый поворотный затвор с пневмоприводом Условный проход DN100, L240, H288. Рабочая температура от-50 до +100С Материал корпус, диск-нержавеющая сталь. Рабочее давление 16 Бар. C пневматическим приводом одностороннего действия.