**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

| **№****п/п** | **Технические требования (наименование параметра)** | **Ед. измерения** | **Требуемое значение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр перекусываемого прутка, не менее  | мм | 25 |
| 2 | Диаметр пережимаемой стальной трубы, не менее | мм | 60 |
| 3 | Толщина перерезаемого стального листа, не менее | мм | 10 |
| 4 | Толщина бетонного фрагмента на измельчение, не менее | мм | 200 |
| 5 | Длина рукавов высокого давления, не менее | мм | 300 |
| 6 | Потребляемая мощность электрического насоса, не более | кВт | 3 |

**ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ**

|  |
| --- |
| Маркировка Оборудования должна содержать:- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;- обозначение изделия;- год изготовления;- заводской порядковый номер. |

**ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ**

|  |
| --- |
| В комплект поставки оборудования входит:- гидравлические ножницы - 1 шт.;- гидравлические кусачки - 1 шт.;- бетонорез гидравлический - 1 шт.;- электрическая насосная станция - 1 шт.;- ручной насос - 1 шт.;- комплект рукавов - 1 шт.;- комплект расходных материалов - 1 шт.;- комплект документации согласно Разделу 6 настоящего ТЗ. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

|  |
| --- |
| Масса и габариты Оборудования (при необходимости в разобранном виде) в упаковке должны позволять транспортировать в транспортном 20 футовом контейнере. |