ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№№ 

п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	1
	2
	3

	1
	Наименование выполняемых работ
	Выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района Марьина Роща в 2018 году.

	2
	Место выполнения работ
	Выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района Марьина Роща в 2018 году:  
1

2-я ул. Марьиной Рощи, д.14Б
Ремонт АБП – 786 кв.м
2

2-й переулок Вышеславцев
Ремонт АБП – 840 кв.м
3

ул. Новосущевская, д.37, к.4
Ремонт АБП – 1 623,3 кв.м
4

ул. Шереметьевская, д.35
Ремонт АБП – 964 кв.м
5

ул. Октябрьская, д.105, к.1
Ремонт АБП – 42,4 кв.м


	8
	Сопутствующие работы, услуги
	В соответствии с условиями настоящего Технического задания, Приложениями к нему и проектом государственного контракта.

При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги (в т.ч. с использованием необходимых товаров, в т. ч. оборудования), которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом контракта, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом контракта.

	9
	Общие требования к выполнению работ
	Условия выполнения работ: 

Требования при укладке асфальтового покрытия:

1.
  Выдерживание правильной геометрии поперечного и продольного профиля асфальтобетонного покрытия во избежание скопления воды во время весенних паводков, дождей и прочих неблагоприятных погодных условий.

2.
Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду, при температуре воздуха не ниже +5 весной и летом и не ниже +10 осенью. Основание или слой ранее уложенного асфальтобетона за 3-5 ч до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны разжиженным или жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м кв.

3.
Асфальтобетонные покрытия уплотнять в два этапа. На первом - предварительное уплотнение путем 5-6 проходов по одному месту легкими катками, на втором - доуплотнение тяжелыми катками. В недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь уплотнять горячими металлическими трамбовками. Уплотнять до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности покрытия.

Требования при укладке бортового камня:

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.

Подрядчик осуществляет выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами, с применением соответствующих материалов, приборов и оборудования.
Отфрезерованный асфальтобетон и скол асфальтобетона подлежат передаче Заказчику по акту приема-передачи и вывозу силами Подрядчика к местам его складирования, указанным Заказчиком.

Не допускается складирование отфрезерованного асфальтобетона и асфальтобетонного скола на объекте ремонта и прилегающих к нему территориях.
Работы производятся только в отведенной зоне работ. 

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта (стены, окна, двери, полы и т.п.), а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

Применяемые материалы, комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. 

Срок гарантии выполненных работ должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

	10
	Материалы (товары, оборудование) применяемые при производстве работ по предмету открытого аукциона в электронной форме, а также требования к ним:
	Для качественного выполнения работ все применяемые материалы должны соответствовать требованиям указным в приложении № 2 к Техническому заданию (Форма 2) «СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», а так же соответствовать требованиям действующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ. В случае если в настоящем Техническом задании или приложениях к нему имеются ссылки на конкретные «товарные знаки», наименование производителя и т.п., допускается применение их эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в указанные в настоящем техническом задание, сметной документации, дефектной ведомости.
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	Качество выполнения работ
	Во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо соблюдать следующие правила:

- перед началом проведения работ необходимо проинформировать население домовладений о сроках выполнения ремонтных работ;

- выполнять работы в установленные сроки заказчиком с надлежащим качеством;

- следовать указаниям заказчика при производстве работ;

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

- отремонтированные участки должны соответствовать требованиям норм ровности и находиться на одном уровне с существующим асфальтовым покрытием. Не должно быть трещин, рубцов от проходов катка, неровностей или «раковин». При ремонте асфальтобетонного покрытия контуры вырубленной карты должны быть параллельны и перпендикулярны оси дороги.

Асфальтовое покрытие допускается укладывать только в сухую погоду. Основание под асфальтовое покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи. Основание или слой ранее уложенного асфальта за 3-5 часов до укладки асфальтовой смеси должно быть обработано разжиженным или жидким битумом, или битумной эмульсией.

Перед ремонтом асфальтового покрытия на ДТ организация должна провести на ДТ замену или установку дорожного бортового камня, швы между бортовыми камнями заделываются раствором.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также факты и обстоятельства связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.

Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметься соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Проведение отдельных видов работ должно быть увязано между собой, с тем, чтобы не пострадали качество одних видов работ вследствие выполнения других, сохранность материалов, находящихся на объекте, а также состояние самого объекта.

Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании, или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем техническом задании, или в приложениях к нему, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Заказчиком. Различия между указанными стандартами и предлагаемыми альтернативными стандартами, обоснования для их применения, а также подтверждение Подрядчика о том, что предлагаемые альтернативные стандарты устанавливают требования не ниже/легче стандартов, указанных в настоящем техническом задании, или в приложениях к нему, должны быть детально изложены в письменной форме участником конкурса в своей Заявке. В случае, если комиссия приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем техническом задании, или в приложениях к нему.

Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки. 

Технология и методы производства работ должны применяться в соответствии с действующими нормами.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 

При нарушении пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, повреждения покрытия на ДТ, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком установку строительной техники, места расположения контейнеров-накопителей мусора. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума. 

Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения ремонтных работ, либо вследствие некачественно проведенных ремонтных работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке должны согласовываться с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.
Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.
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	Сроки выполнения работ
	С момента подписания Контракта до 10.08.2018 г.
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	Требования к безопасности выполняемых работ
	Безопасность выполняемых работ – согласно действующему законодательству.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте во время проведения работ. 

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на Подрядчика в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ССБТ и других нормативных документов.

Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Требуемое качество работ и надежность должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

Все работы должны быть выполняться Исполнителем в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭП, ГОСТ, ПУЭ, МПОТ.

Исполнитель должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов и оборудования санитарным и противопожарным нормам.

Скрытые работы предъявляются Заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
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	Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	В соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложениями к нему и проектом государственного контракта.
Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2). Авансовые платежи не предусмотрены.

После окончания приемки выполненных работ Подрядчик представляет справку о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
Оплата производится в течение 30 дней с момента поставки, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи товара и  выставленного Поставщиком счета.

Авансирование не предусмотрено.


