| №  п/п | Наименование товара | № показателя | Требуемый параметр | Требуемое значение | Единица измерения | Страна производитель | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Пика, 18 х 400 мм, SDS MAX MATRIX. | 1 | Зона применения | Для работы с бетоном | шт | Китай | 3 |
| 2 | Диаметр, мм | 18 |
| 3 | Общая длина, мм | 400 |
| 4 | Тип хвостовика | SDS-MAX |
| 2. | Нож строительный VIRA 25мм 2-компонентная рукоятка. | 1 | Тип | Нож | шт | Китай | 22 |
| 2 | Длина лезвия | 126 мм |
| 3 | Материал рукоятки | пластик/резина |
| 4 | Тип ножа | с сегментным лезвием |
| 5 | Ширина лезвия | 25 мм |
| 3. | Зубило SDS-max 25x280мм. /HAWERA/. | 1 | Долото | Плоское | шт | Германия | 8 |
| 2 | Тип хвостовика | SDS-MAX |
| 3 | Диаметр, мм | 25 |
| 4 | Диаметр, мм | 280 |
| 4. | Супербелая водоэмульсионная латексная, моющаяся краска для стен и потолков  ЭКСПЕРТ | 1 | Цвет | Белый | шт | Российская Федерация | 96 |
| 2 | Степень блеска | Матовая |
| 3 | Основа для нанесения | Бетон, Кирпич, Структурные обои, Гипсокартон, Ранее окрашенные поверхности, ДСП, Штукатурка, Каменная кладка, Стеклообои |
| 4 | Срок годности | 12 мес. |
| 5 | Фасовка | 14 кг |
| 5. | Решетка вентиляционная | 1 | Материал | АБС пластик | шт | Российская Федерация | 121 |
| 2 | Размер | 200х300мм |
| 3 | Цвет | Белая |
| 4 | Вес: | 0,15 кг |
| 6. | Лезвия отламывающиеся для ножа технического | 1 | Длина лезвия | 25 мм | уп | Китай | 27 |
| 2 | Тип | Лезвие |
| 3 | Тип ножа | С сегментным лезвием |
| 4 | Количество в упаковке | 10 шт |
| 7. | Коронка по бетону | 1 | Диаметр коронки | 50 мм | шт | Российская Федерация | 8 |
| 2 | Длина коронки | 60 мм |
| 3 | Хвостовик коронки | SDS+ |
| 4 | Коронка | С хвостовиком в сборе |
| 8. | Коронка ЗУБР алмазная по кафелю, керамике, 50мм | 1 | Тип хвостовика | Трехгранный | шт | Китай | 12 |
| 2 | Размер алмазного зерна | Р60 |
| 3 | Диаметр | 50 мм |
| 4 | Применение | Кафель/Керамика |
| 5 | Коронка | В сборе |
| 9. | Коронка BIMETAL, 54 мм Matrix | 1 | Диаметр | 54 мм | шт | Германия | 8 |
| 2 | Тип оснастки | коронка |
| 3 | Тип коронки | биметаллическая |
| 4 | Корпус коронки | Легированная сталь |
| 5 | Режущая часть | Сталь Р6М5 |
| 10. | Ножовка по дереву 400 мм FIT IT Профи | 1 | Зубья | 3d | шт | Канада | 16 |
| 2 | Длина лезвия | 400мм |
| 3 | Материал полотна | Сталь |
| 4 | Шаг зубьев (TPI) | 11-12 |
| 5 | Материал рукояти | Пластик, Резина |
| 11. | Бумага листовая в рулоне Dexter АСР Р80, 5000x93 мм | 1 | Ширина | 93 мм | шт | Российская Федерация | 1 |
| 2 | Длина | 5000 мм |
| 3 | Зернистость | Р80 |
| 4 | Форма | Рулон |
| 12. | Плитка керамическая 300х200мм Валентино светло-бежевая (НЗКМ) | 1 | Размер | 300х200мм | м2 | Российская Федерация | 170 |
| 2 | Цвет | Светло-бежевая |
| 3 | Оттенок | По согласованию с заказчиком |
| 4 | Толщина | 7 мм |
| 13. | Керамогранит Estima Standard ST 01 матовый 300х300 мм | 1 | Фактура поверхности | [Гладкая](https://www.isolux.ru/keramogranit-gladkij) | м2 | Российская Федерация | 135 |
| 2 | Цвет | Серый |
| 3 | Оттенок | По согласованию с заказчиком |
| 4 | Длина | 300 мм |
| 5 | Ширина | 300 мм |
| 6 | Толщина | 8 мм |
| 7 | Обработка поверхности | Матовая |
| 14. | Затирка для плитки ЦЕРЕЗИТ 33-№01 | 1 | Цвет | Белый | шт | Российская Федерация | 22 |
| 2 | Ширина шва | 5 мм |
| 3 | Готовность к эксплуатации | 24 часов |
| 4 | Срок хранения | 12 месяцев |
| 5 | Фасовка | 2 кг |
| 15. | Затирка для плитки ЦЕРЕЗИТ33-№07 | 1 | Цвет | Серый | шт | Российская Федерация | 22 |
| 2 | Ширина шва | до 5 мм |
| 3 | Готовность к эксплуатации | 24 часа |
| 4 | Срок хранения | 12 месяцев |
| 5 | Фасовка | 2 кг |