	Наименование ТМЦ
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Закупаемый объем

	Кирпич керамический рядовой одинарный   М-100
	ГОСТ 530 – 2012
Размеры:                               250*120*65мм.
Прочность:                           М100
Прочность на сжатие:       до 120 кг/ кв.см;
Морозостойкость:               50 циклов.
Теплопроводность:             0,53Вт/(моºС)
Водопоглощение:                9-11%
Вес:                                       2-2,3кг.
Количество в поддоне:       420 шт.
	шт.
	18900
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	Кирпич огнеупорный ША-8
	ГОСТ 1598-96
Размеры:                               250*124*65мм.
Огнеупорность не менее:    1690ºС
Предел прочности на 
сжатие:   не менее              15 н./мм. кв. см;
Температура начала 
Размягчения при удельной нагрузке:  1300 ºС
Вес:                                      4,2 кг.
Количество в поддоне:       297 шт.
	шт.
	3500




