Устройство зарядно-разрядное

Предназначено для заряда (разряда) аккумуляторных батарей всех типов. С возможностью контроля следующих

параметров: время; конечное напряжение, температура.

Технические данные:

1. Питающая сеть:

- напряжение, В.................…..........……………….. 380

- частота, Гц.................…..…..………………….50

- число фаз……………………………………………………….……3

2. Диапазон стабилизированного зарядного тока, А…. 5...110

3. Номинальное напряжение заряжаемой батареи, В.…... 1...110

4. Вид климатического исполнения и категория размещения УХЛ 2. по ГОСТ 15150-69

5. Точность стабилизации выпрямленного тока……………±2%

6. Потребляемая мощность, кВт, не более....…….………….….. 13

При поставке товара необходимо предоставить: паспорт с поверкой, сертификат ТС, руководство по эксплуатации.