Вид нагревательного кабеля Саморегулирующийся
Максимальная мощность 24.0 (Вт/м)
Количество жил 2
Экранированный кабель Да
Напряжение сети 220~240 В
Частота 50.0 (Гц)
Минимальный радиус изгиба 32.0 (мм)
Максимальная рабочая температура 110.0 (град.)
Минимальная температура монтажа -40.0 (град.)
Изоляция сшитый этиленвинилацетат XLEVA
Область применения нагревательного кабеля Обогрев труб и трубопроводов, Обогрев резервуаров и емкостей.
