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 Описание объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории «Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941г. в неравном бою остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков»

Место выполнения работ: Московская область, Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, у разъезда д. Дубосеково (территория Мемориального комплекса 28 Героев-Панфиловцев)

Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Договора.
Окончание работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты начала работ.

Цена договора включает в себя все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
 
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметами и рабочим проектом благоустройства территории (прилагается к Техническому заданию).

 Виды выполняемых работ:
	№
п/п
	Наименование работ
	Формула подсчета
	Ед. изм.
	Объем

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел.1.Демонтажные работы

	1
	Разборка бортовых камней  1000х200х80 мм  с основанием из бетона. Участок №1
	(см.проект ,л.1) 
	м.п.
	782,00

	2
	Разборка бортовых камней  1000х200х80 мм  с основанием из бетона. Участок №2
	(см.проект ,л.1) 
	м.п.
	392,10

	3
	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 20 км.
	 
	т
	44,62

	Раздел.2.Устройства покрытий 

	Участок №1

	4
	Разработка грунта механизированным способом экскаватором 0,5 м3 
	985,2 м2*0,6м (см проект лист 2) 
	м3
	591,12

	5
	Погрузка и вывоз грунта на расстояние до 10 км
	 
	м3
	788,16

	6
	Устройство песчаного основания толщиной 150 мм
	985,2 м2*0,15м
	м3
	147,78

	7
	Устройство противофильтрационной защитно-разделительной прослойки Дорнит-2 (или эквивалент)
	985,2 м2+ 985,2м2/2,4м*(0,15м*2 шт+0,3м*2 шт)
	м2
	1354,65

	8
	Устройство подстилающих оснований из щебня марка 400, фракция 20-40 мм толщиной 150 мм
	985,2 м2*0,15м
	м3
	147,78

	9
	Устройство подстилающих оснований из бетона  М-200 (В15) толщиной 150 мм
	985,2 м2*0,15м
	м3
	147,78

	10
	Устройство покрытия из тротуарной плитки   300х300х100 бетонной с применением натурального камня коллекция GRANITE (или эквивалент) на смесь цементно-песчаную М300 толщиной 50 мм
	(см проект лист 2) 
	м2
	756,20

	11
	Установка борта пластикового Б-20/30 гладкого высота 20 см
	229м2/0,3 м
	м.п.
	763,33

	12
	Устройство клеевого шва по торцам плиточного покрытия толщиной 1-1,5 см и высотой 15 см
	229м2/0,3 м=763,33 м.п.*0,15м=114,5 м2
	м.п./м2
	763,33/114,5

	13
	Устройство покрытия из гальки белого или светло-серого цвета толщиной 30 см (фракция 2-8 см) 
	(см проект лист 2) 229 м2*0,3м=68,7 м3 105798 кг
	м3
	68,70

	Участок №2

	14
	Разработка грунта механизированным способом экскаватором 0,5 м3 
	469,1 м2*0,5м (см проект лист 2) 
	м3
	234,55

	15
	Доработка грунта вручную глубиной 10 см 
	469,1 м2*0,1м (см проект лист 2) 
	м3
	46,91

	16
	Погрузка и вывоз грунта на расстояние до 10 км
	 
	м3
	387,17

	17
	Устройство песчаного основания толщиной 150 мм
	469,1 м2*0,15м
	м3
	70,37

	18
	Устройство противофильтрационной защитно-разделительной прослойки Дорнит-2 (или эквивалент)
	469,1 м2+ 469,1м2/2,4м*(0,15м*2 шт+0,3м*2 шт)
	м2
	645,0

	19
	Устройство подстилающих оснований из щебня марка 400, фракция 20-40 мм толщиной 150 мм
	469,1 м2*0,15м
	м3
	70,37

	20
	Устройство подстилающих оснований из  бетона  М-200 (В15) толщиной 150 мм
	469,1 м2*0,15м
	м3
	70,37

	21
	Устройство покрытия из тротуарной плитки   300х300х100 бетонной с применением натурального камня коллекция GRANITE (или эквивалент) на смесь цементно-песчаную М300 толщиной 5 см
	(см проект лист 2) 
	м2
	353,10

	22
	Установка борта пластикового Б-20/30 гладкого высота 20 см
	116м2/0,3 м
	м.п.
	386,67

	23
	Устройство клеевого шва по торцам плиточного покрытия толщиной 1-1,5 см и высотой 15 см
	116м2/0,3 м=386,67 м.п.*0,15 м=58 м2
	м.п./м2
	386,67/58,00

	24
	Устройство покрытия из гальки белого или светло-серого цвета толщиной 30 см 
	(см проект лист 2) 116 м2*0,3м=34,8 м3 -53592 кг
	м3
	34,80

	Раздел.3.Газон

	Участок №1.Рулонный газон. Плодородный грунт под газон Н-10 см. (50% механизированным способом и 50% вручную,)

	25
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см 
	см.проект лист 4
	м2
	451,00

	26
	Устройство газоны рулонного размером 0,4х2 метра (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)
	см.проект лист 4 (67,7 м3 растительного грунта ранее разработанного)
	м2
	451,00

	Участок №1.Рулонный газон. Плодородный грунт под газон Н-5 см. (100% вручную)

	27
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 5 см 
	см.проект лист 4
	м2
	820,00

	28
	Устройство газоны рулонного размером 0,4х2 метра (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)
	см.проект лист 4  (41 м3 растительного грунта ранее разработанного)
	м2
	820,00

	Участок №2.Рулонный газон. Плодородный грунт под газон Н-5 см. (100% вручную,)

	29
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 5 см 
	см.проект лист 4
	м2
	576,00

	30
	Устройство газоны рулонного размером 0,4х2 метра (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)
	см.проект лист 4
	м2
	576,00

	Раздел.4.Дренаж

	Дренаж

	31
	Разработка грунта вручную с погрузкой  механизированным способом экскаватором 0,25 м3 и вывозом  на расстояние до 10 км
	(11м*9 шт+ 9шт*8,9м)*0,4мх0,7м
	м3
	50,15

	32
	Устройство противофильтрационной защитно-разделительной прослойки Дорнит-2 (или эквивалент)
	см.проект лист 3
	м2
	500,00

	33
	Устройство основания щебеночного из щебня марка 400, фракция 20-40 мм толщиной 15 см
	250 м.п.*0,4м*0,6м
	м3
	60,00

	34
	Прокладка двустенной дренажной трубы D110 в геотекстиле 
	Тройники D110х110 - 6 шт.       Заглушки D110 - 10 шт
	м.п.
	250,00

	Восстановление газона

	35
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см 
	(11м*9 шт+ 9шт*8,9м)*0,4м
	м2
	71,64

	36
	Посев газонов вручную
	(11м*9 шт+ 9шт*8,9м)*0,4м
	м2
	71,64

	Раздел.5.Указатели.

	37
	Установка навигационных столбов - типа эконом  с неподвижными указателями
	см.проект лист 2 
	шт
	6,00



 Условия выполнения работ: 
Подрядчик обязан:
- по запросу Заказчика письменно информировать о ходе выполнения работ;
- соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. Подрядчик на момент открытия объекта, обязан представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте;
- привлекать к выполнению работ квалифицированных сотрудников;
- до начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

 Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
9.1. Используемые материалы должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
9.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг по контракту Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие их качество, а так же сертификаты пожарной и экологической безопасности.
9.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.
9.4. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих приложению № 1.  технического задания, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки работ и предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества выполненных работ при исполнении Договора.
9.5. Подрядчик обязан обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ.
9.6. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

Требования к значениям показателей качества материалов установлены в соответствии с Приложением № 1 Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах товара), размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме».

Требования к безопасности выполнения работ 
11.1. При осуществлении работ Подрядчик обязан  выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов РФ и  Московской области, а также предписания надзорных органов Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
11.2. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:
- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ;
- осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершении работ - окончательной уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов;
- вывоз в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Подрядчику оборудования, инструментов, строительных материалов.

12. Подрядчик обязан  выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ.

13. Территория производства работ должна быть огорожена с выставлением предупреждающих знаков.

14. В случае привлечения третьих лиц Подрядчиком, за действия третьих лиц полную материальную и иную ответственность несет Подрядчик.

Требования, предъявляемые к работам
15.1. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
15.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и др.
15.3. Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам.
15.4. Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической безопасности. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
15.5. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
        - Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
      -  Законом Московской области от 30.11.2004 №161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре на территории Московской области»; 
Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, сметой, техническим заданием, проектомс соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.


[bookmark: _GoBack]Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 
Срок гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) месяца, гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата выполненной работы Заказчиком.



